{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B","ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Felülethűtés","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","716","1,550"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","9.50","12.1"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","B"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","2,498","3,340"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","D"]
["","","Fűtés","","B"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Notes","","","","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(2) - Az éves energiafogyasztás megfelel az 2002/31/EC energiafogyasztási direktívának","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(3) - A SEER és SCOP értékek megfelelnek az EN 14825 szabvány előírásainak","(3) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(3) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan"]
["","","","","(4) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","","","13.0 (1)"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","","15.5 (2)"]
["Névleges hatékonyság","EER","","","","","3.36 (3)"]
["Felülethűtés","Kapacitás","Pdesign","kW","","","13.0"]
["","SEER","","","","","5.01"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","1559"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","","","12.29"]
["","SCOP/A","","","","","3.58"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","4811"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","","","A+++ ~ D"]