{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / ARXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA35A2VEB / ARXM35A5V1B9","ADEA50A2VEB / ARXM50A5V1B9"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","3.4","5"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","4","5.5"]
["Névleges hatékonyság","EER","","","3.76","3.27"]
["","COP","","","3.97","3.74"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","452","765"]
["Normál hatékonyság","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A+"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","3.4","5"]
["","SEER","","","5.9","5.65"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","202","310"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A+"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2.9","4.4"]
["","SCOP/A","","","4.07","4"]
["","Pdh fűtőteljesítmény -10 ° hőmérsékleten","","kW","2.32","3.73"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","997","1538"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notes","","","","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["","","","","(3) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(3) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(4) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(4) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]