{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / AZAS-MV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA100A2VEB / AZAS100MUV","ADEA125A2VEB / AZAS125MUV"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","10.8 (2)","13.5 (2)"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","A"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","9.5","12.1"]
["","SEER","","","5.55","5.11"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","600","1421"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","A"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","6","6"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.5"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","2,205","2400"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["Energy Efficiency Range","","","","A+++ ~ D"]