{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":17,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXF20A5V1B","ARXF25A5V1B","ARXF35A5V1B","ARXF50A2V1B","ARXF50AV1B","ARXF50A5V1B","ARXF50A6V1B","ARXF60A2V1B","ARXF60A5V1B","ARXF60AV1B","ARXF71A2V1B","ARXF71A5V1B"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","550","550","550","734","","734","734","734","734","734","734","734"]
["","","","Szélesség","mm","658","658","658","870","","870","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Mélység","mm","275","275","275","373","","373","373","373","373","373","373","373"]
["Tömeg","Egység","","","kg","26","26","28","46.0","","46","46","50.0","50","50","50.0","50"]
["Kompresszor","Type","","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","","","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor"]
["Üzemi tartomány","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","-10","-10","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","46","46","46","","","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Fűtés","Környezeti","Min.","°C párás hőm.","-15","-15","-15","","","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°C párás hőm.","18","18","18","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Magas","dB(A)","46","46","48"]
["","","","Névl.","dB(A)","","","","47","","47","47","49","49","49","52","52"]
["","Fűtés","","Magas","dB(A)","47","47","48"]
["","","","Névl.","dB(A)","","","","49","","49","49","49","49","49","52","52"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Töltet","","","kg","0.55","0.55","0.70","0.90","","0.9","0.9","1.15","1.15","1.15","1.15","1.15"]
["","Töltet","","","tCO2Eq","0.44","0.44","0.48","0.61","","0.61","0.61","0.78","0.78","0.78","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Csőcsatlakozások","Csőhossz","Max.","OU - IU","m","15","15","15","30","","30","30","30","30","30","30","30"]
["","További hűtőközeg utántöltés","","","kg/m","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)"]
["","Szintkülönbség","IU - OU","Max.","m","12","12","12","20","","20","20","20","20","20","20","20"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1","","1","1","1","1","","1","1"]
["Áramellátás","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["","","","","","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]
["Kompresszor","Típus","","","","","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor"]
["Standard Accessories","Drain cap","","","","","","","3","","3","3","3","3","","3","3"]