{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXM25A5V1B","ARXM35A5V1B","ARXM50A5V1B","ARXM60A5V1B","ARXM71A5V1B"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","610","610","734","734","734"]
["","","","Szélesség","mm","923","923","954","954","954"]
["","","","Mélység","mm","367","367","401","401","401"]
["Tömeg","Egység","","","kg","36","36","49","49","49"]
["Ventilátor motor","Sebesség","Hűtés","Szuper alacsony","1/perc","600","600","500"]
["Kompresszor","Típus","","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor"]
["Üzemi tartomány","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","50","50","50 (1), 46 (1)","46","46"]
["","Fűtés","Környezeti","Min.","°C párás hőm.","-21","-21","-21 (1), -15 (1)","-15","-15"]
["","","","Max.","°C párás hőm.","18","18","18","18","18"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Névl.","dB(A)","46","47","48","48","52"]
["","Fűtés","","Névl.","dB(A)","47","49","49","49","52"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Töltet","","","kg","0.95","0.95","1.1","1.15","1.15"]
["","Töltet","","","tCO2Eq","0.65","0.65","0.75","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675"]
["Csőcsatlakozások","Csőhossz","Max.","OU - IU","m","20","20","30","30","30"]
["","További hűtőközeg utántöltés","","","kg/m","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0,02 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)","0035 (10m-t meghaladó csőhosszhoz)"]
["","Szintkülönbség","IU - OU","Max.","m","15","15","20","20","20"]
["Standard Accessories","Telepítési utasítás","","","","1","1","1","1","1"]
["","Leeresztő illesztés","","","","1","1","1"]
["","Hűtőközeg töltési címke","","","","1","1","1","1","1"]
["","Fluorinált káros gázokra vonatkozó többnyelvű címke","","","","1","1","1","1","1"]
["","Általános biztonsági óvintézkedések","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energetikai címke","","","","1","1","1"]
["","Leeresztő sapka","","","","3","3","1","3","3"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Áramellátás","fázis","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["","","","","","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz","(3) - Fluor-tartalmú, az ózonréteget károsító gázt tartalmaz"]
["Standard Accessories","ARXM50A5V1B","","","","","","1"]
["","Leeresztő csavar","","","","","","","1","1"]