{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-F / RXF-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXF50F5V1B / RXF50D5V1B","ATXF50F5V1B / RXF50D6V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF50D5V1B","RXF50D6V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Névl.","","kW","5.00","5.00"]
["","Max.","","kW","6.00","6.00"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Névl.","","kW","6.00","6.00"]
["","Max.","","kW","7.70","7.70"]
["Névleges hatékonyság","EER","","","3.30","3.30"]
["","COP","","","3.71","3.71"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","283","283"]
["Normál hatékonyság","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","5.00","5.00"]
["","SEER","","","6.18","6.18"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","283","283"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A+"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","4.60","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.03","4.03"]
["","Pdh fűtőteljesítmény -10 ° hőmérsékleten","","kW","4.06","4.06"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","1598","1598"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]