{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-K3 / ARXP-K3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20K3V1B / ARXP20K3V1B","ATXP25K3V1B / ARXP25K3V1B","ATXP35K3V1B / ARXP35K3V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["Normál hatékonyság","EER","","","3.98","3.79","3.45"]
["","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A","A"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["Notes","","","","(1) - Hűtés: T2: beltéri hőm. 26,6°C száraz hőm., 19,4°C nedves hőm., kültéri hőm. 48°C száraz hőm. [Btu/óra/W]","(1) - Hűtés: T2: beltéri hőm. 26,6°C száraz hőm., 19,4°C nedves hőm., kültéri hőm. 48°C száraz hőm. [Btu/óra/W]","(1) - Hűtés: T2: beltéri hőm. 26,6°C száraz hőm., 19,4°C nedves hőm., kültéri hőm. 48°C száraz hőm. [Btu/óra/W]"]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]