{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Elektromos bemenet","Hűtés","","Névl.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Fűtés","","Névl.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér","Fehér","Fehér"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","286","286","286"]
["","","","Szélesség","mm","770","770","770"]
["","","","Mélység","mm","225","225","225"]
["Tömeg","Egység","","","kg","8.50","8.50","9.00"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","Hűtés","Magas","m³/perc","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Közepes","m³/perc","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Alacsony","m³/perc","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Csendes működés","m³/perc","4.2","4.2","4.5"]
["","","Fűtés","Magas","m³/perc","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Közepes","m³/perc","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Alacsony","m³/perc","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Csendes működés","m³/perc","5.2","5.2","5.1"]
["Sound power level","Hűtés","","","db A","55","55","58"]
["","Fűtés","","","db A","55","55","58"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Magas","db A","39","40","43"]
["","","","Medium","db A","33","33","34"]
["","","","Alacsony","db A","25","26","27"]
["","","","Csendes működés","db A","19","19","20"]
["","Fűtés","","Magas","db A","39","40","40"]
["","","","Közepes","db A","34","34","35"]
["","","","Alacsony","db A","28","28","29"]
["","","","Csendes működés","db A","21","21","21"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","mm","6","6","6"]
["","Gáz","","Külső átm.","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Ürítés","","","","18","18","18"]
["Vezérlőrendszerek","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Vezetékes távszabályzó","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standard Accessories","Telepítési utasítás","","","","1","1","1"]
["","Használati utasítás","","","","1","1","1"]
["","Infravörös távirányító","","","","1","1","1"]
["","AAA szárazelemek","","","","2","2","2"]
["","Távirányító tartó","","","","1","1","1"]
["","Szerelőlemez","","","","1","1","1"]
["","Titán apatit szagtalanító szűrő","","","","1","1","1"]
["","Ezüst részecskeszűrő","","","","1","1","1"]
["","Beltéri egység rögzítő csavarja","","","","2","2","2"]
["","Általános biztonsági óvintézkedések","","","","1","1","1"]
["Power supply","fázis","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m (vízszintes)"]
["","","","","","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(3) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]