{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXS-K / ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXS25K2V1B / ARXS25L2V1B","ATXS35K2V1B / ARXS35L2V1B","ATXS50K2V1B / ARXS50L2V1B","ATXS50K3V1B / ARXS50L2V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.3 (2)","1.4 (2)","1.7 (2)","1.7"]
["","Max.","","kW","3.2 (2)","4.0 (2)","5.3 (2)","5.3"]
["","Névl.","","kW","2.5 (2)","3.5 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gáz","Külső átm.","mm","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Ürítés","külső átm.","mm","18","18","18","18"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","285","420","705","794"]
["","EER","","","4.39 (1)","4.17 (1)","3.55","3.15 (1)"]
["","COP","","","4.52 (1)","4.76 (1)","4.00","4.00 (1)"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A","A","A"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","2.8 (3)","4.00 (3)","5.80 (3)","5.80 (2)"]
["","Min.","","kW","1.3 (3)","1.4 (3)","1.7 (3)","1.7"]
["","Max.","","kW","4.7 (3)","5.2 (3)","6.5 (3)","6.5"]
["Notes","","","","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan"]
["","","","","(2) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőm., 24°C nedves hőm.; egyenlő csőhossz: 5m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőm., 24°C nedves hőm.; egyenlő csőhossz: 5m","(2) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőm., 24°C nedves hőm.; egyenlő csőhossz: 5m","(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen"]
["","","","","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m","(3) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m","(3) - 220V"]
["","","","","(4) - 220V","(4) - 220V","(4) - 220V","(4) - 230V"]
["","","","","(5) - 230V","(5) - 230V","(5) - 230V","(5) - 240V"]
["","","","","(6) - 240V","(6) - 240V","(6) - 240V"]
["","","","","(7) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(7) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(7) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen"]