{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZAS-MV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZAS100MUV","AZAS125MUV","AZAS140MUV"]
["Méretek","Egység","","Magasság","pp","990","990","990"]
["","","","Szélesség","pp","940","940","940"]
["","","","Mélység","pp","320","320","320"]
["Tömeg","Egység","","","kg","72","72","79"]
["Kompresszor","Type","","","","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor","Hermetikusan zárt lengő kompresszor"]
["Üzemi tartomány","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","46","46","46"]
["","Fűtés","Környezeti","Min.","°C párás hőm.","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°C párás hőm.","15.5","15.5","15.5"]
["Hangteljesítményszint","Hűtés","","","dB(A)","70","71","73"]
["","Fűtés","","","dB(A)","","71 (1)","73 (1)"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Névl.","dB(A)","53","53","54"]
["","Fűtés","","Névl.","dB(A)","57","57","57"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Töltet","","","kg","2.6","2.6","2.9"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Töltet","","","tCO2Eq","1.76","1.76","1.96"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","pp","9.52","9.52","9.52"]
["","Gáz","","Külső átm.","pp","15.9","15.9","15.9"]
["","Csőhossz","Max.","OU - IU","m","30","30","30"]
["","","Rendszer","Egyenlő","m","50","50","50"]
["","","","Terhelés nélkül","m","30","30","30"]
["","További hűtőközeg utántöltés","","","kg/m","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet","Lásd az összeszerelési kézikönyvet"]
["","Szintkülönbség","IU - OU","Max.","m","30","30","30"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Declaration of conformity","","","","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Áramellátás","fázis","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Áramerősség - 50Hz","A biztosítékok maximálisan felvett áramerőssége (MFA)","","","A","25","32","32"]
["Notes","","","","","(1) - Az ENER Lot 21 szerint","(1) - Az ENER Lot 21 szerint","(1) - Az ENER Lot 21 szerint"]
["","","","","","(2) - A fázisonként nagyobb mint 16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány.","(2) - A fázisonként nagyobb mint 16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány.","(2) - A fázisonként nagyobb mint 16 A és ≤ 75 A közötti bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány."]
["","","","","","(3) - Ssc: rövidzárlati áram","(3) - Ssc: rövidzárlati áram","(3) - Ssc: rövidzárlati áram"]
["","","","","","(4) - A fázisonként ≤ 16A bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány.","(4) - A fázisonként ≤ 16A bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány.","(4) - A fázisonként ≤ 16A bemeneti áramú kisfeszültségű rendszerhez csatlakozó készülékek által létrehozott harmonikus áram határértékeit meghatározó európai/nemzetközi műszaki szabvány."]