{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér + Fekete","Fehér + Fekete","Fehér + Fekete","Fehér + Fekete"]
["","Anyag","","","","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Szélesség","mm","597","597","597","597"]
["","","","Mélység","mm","634","634","634","634"]
["Tömeg","Egység","","","kg","113","113","121","121"]
["PED","Kategória","","","","Lásd az 1-es megjegyzést","Lásd az 1-es megjegyzést","Lásd az 1-es megjegyzést","Lásd az 1-es megjegyzést"]
["Hangteljesítmény szintje","Névl.","","","dB(A)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Vízoldal","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","Lásd a 7-os megjegyzést","Lásd a 7-os megjegyzést","Lásd a 7-os megjegyzést","Lásd a 7-os megjegyzést"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Név","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Fázis","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Feszültség","V","230/400","400","230/400","400"]
["Elektromos fűtőtest","Javasolt biztosítékok","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Notes","","","","","(1) - Szerelvény ≤ I. kategória: kizárva a 2014/68/EU-ból a 2f 1. cikkelye miatt","(1) - Szerelvény ≤ I. kategória: kizárva a 2014/68/EU-ból a 2f 1. cikkelye miatt","(1) - Szerelvény ≤ I. kategória: kizárva a 2014/68/EU-ból a 2f 1. cikkelye miatt","(1) - Szerelvény ≤ I. kategória: kizárva a 2014/68/EU-ból a 2f 1. cikkelye miatt"]
["","","","","","(2) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(2) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(2) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(2) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás)."]
["","","","","","(3) - 45 K dT-je alapján","(3) - 45 K dT-je alapján","(3) - 45 K dT-je alapján","(3) - 45 K dT-je alapján"]
["","","","","","(4) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(4) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(4) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(4) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt"]
["","","","","","(5) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(5) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(5) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(5) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(6) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(6) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(6) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán"]
["","","","","","(7) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van.","(7) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van.","(7) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van.","(7) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van."]
["","","","","","(8) - Hivatkozzon a vezetékezési diagramra és a telepítési útmutatóra a helyes, ajánlott biztosítékért az áramellátás és a hálózat csatlakoztatásához","(8) - Hivatkozzon a vezetékezési diagramra és a telepítési útmutatóra a helyes, ajánlott biztosítékért az áramellátás és a hálózat csatlakoztatásához","(8) - Hivatkozzon a vezetékezési diagramra és a telepítési útmutatóra a helyes, ajánlott biztosítékért az áramellátás és a hálózat csatlakoztatásához","(8) - Hivatkozzon a vezetékezési diagramra és a telepítési útmutatóra a helyes, ajánlott biztosítékért az áramellátás és a hálózat csatlakoztatásához"]