{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EAVX-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EAVX16S18DA9W","EAVX16S23DA9W"]
["Burkolat","Anyag","","","","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","1650","1850"]
["","","","Szélesség","mm","595","595"]
["","","","Mélység","mm","625","625"]
["Tömeg","Egység","","","kg","109","118"]
["Hangteljesítmény szintje","Névl.","","","dB(A)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","0 (7)","0 (7)"]
["","","Vízoldal","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Max.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","Lásd a 9-es megjegyzést","Lásd a 9-es megjegyzést"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Név","","9W","9W"]
["","","","Fázis","","3~","3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50"]
["","","","Feszültség","V","400","400"]
["Elektromos fűtőtest","Javasolt biztosítékok","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)"]
["Notes","","","","","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás)."]
["","","","","","(2) - A 45 K egy dT-je alapján","(2) - A 45 K egy dT-je alapján"]
["","","","","","(3) - Csővezetékekkel és biztonsági fűtőberendezéssel együtt; tágulási tartályt nem tartalmaz","(3) - Csővezetékekkel és biztonsági fűtőberendezéssel együtt; tágulási tartályt nem tartalmaz"]
["","","","","","(4) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet.","(4) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet."]
["","","","","","(5) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(5) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(6) - Az értéket visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően. Az említett hangnyomásszint mérését a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték.","(6) - Az értéket visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően. Az említett hangnyomásszint mérését a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték."]
["","","","","","(7) - Lásd az egység működési tartományát.","(7) - Lásd az egység működési tartományát."]
["","","","","","(8) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(8) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet."]
["","","","","","(9) - 4 pólus 20 A görbe 400V C kioldási osztály (lásd a kapcsolási rajzot)","(9) - 4 pólus 20 A görbe 400V C kioldási osztály (lásd a kapcsolási rajzot)"]