{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH11DF6V","EBBH16DF6V"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér + Fekete","Fehér + Fekete"]
["","Anyag","","","","Műgyanta, fémlemez","Műgyanta, fémlemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","840","840"]
["","","","Szélesség","mm","440","440"]
["","","","Mélység","mm","390","390"]
["Tömeg","Egység","","","kg","52.5","54.5"]
["PED","Kategória","","","","II. kategória","II. kategória"]
["Hangteljesítmény szintje","Névl.","","","dBA","44 (3)","44"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dBA","30 (4)","30"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","15 (5)","15"]
["","","","Max.","°C","60 (5)","60"]
["","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","10 (5)","10"]
["","","Vízoldal","Min.","°C","5 (5)","5"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","Lásd a 6-os megjegyzést","Lásd a 6-os megjegyzést"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Név","","6V3","6V3"]
["","","","Fázis","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50"]
["","","","Feszültség","V","230","230"]
["Elektromos fűtőtest","Javasolt biztosítékok","","","A","20 (7)","20"]
["Notes","","","","","(1) - Üzemi tartomány az üzemmódtól függően kisebb térfogatáramokra is kiterjeszthető - lásd az ESP-görbét.","(1) - Üzemi tartomány az üzemmódtól függően kisebb térfogatáramokra is kiterjeszthető - lásd az ESP-görbét."]
["","","","","","(2) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a mennyiség biztosítja minden alkalmazás számára az elegendő energiát a jégtelenítéshez annak ellenére, hogy ezt a mennyiséget 0,66-tal meg kell szorozni, ha a fűtés beállított hőmérséklete ≥ 45° (Lásd a Fan coil egységeket),","(2) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a mennyiség biztosítja minden alkalmazás számára az elegendő energiát a jégtelenítéshez annak ellenére, hogy ezt a mennyiséget 0,66-tal meg kell szorozni, ha a fűtés beállított hőmérséklete ≥ 45° (Lásd a Fan coil egységeket),"]
["","","","","","(3) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(3) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - A hangértékek mérése félig visszhangmentes helyiségben történik. A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait.","(4) - A hangértékek mérése félig visszhangmentes helyiségben történik. A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait."]
["","","","","","(5) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(5) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán"]
["","","","","","(6) - 4 pólus 20 A görbe 400V C kioldási osztály (lásd a kapcsolási rajzot)","(6) - 4 pólus 20 A görbe 400V C kioldási osztály (lásd a kapcsolási rajzot)"]