{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVH-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVH11S18DJ9W","EBVH11S23DJ9W","EBVH16S18DJ9W","EBVH16S23DJ9W"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér + Fekete","Fehér + Fekete","Fehér + Fekete","Fehér + Fekete"]
["","Anyag","","","","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","1,655","1,855","1,655","1,855"]
["","","","Szélesség","mm","595","595","595","595"]
["","","","Mélység","mm","634","634","634","634"]
["Tömeg","Egység","","","kg","124","133","124","133"]
["PED","Kategória","","","","II. kategória","II. kategória","II. kategória","II. kategória"]
["Sound power level","Névl.","","","dB(A)","44.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","30.0 (4)","30.0 (4)","30.0 (4)","30.0 (4)"]
["Működési tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","15 (5)","15 (5)","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Max.","°C","60 (5)","60 (5)","60 (5)","60 (5)"]
["","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","10 (5)","10 (5)","10 (5)","10 (5)"]
["","","Vízoldal","Min.","°C","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22 (5)","22 (5)","22 (5)"]
["Power supply","Megnevezés","","","","Lásd a 6. megjegyzést","Lásd a 6. megjegyzést","Lásd a 6. megjegyzést","Lásd a 6. megjegyzést"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Név","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Fázis","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Feszültség","V","400","400","400","400"]
["","Javasolt biztosítékok","","","A","20 (7)","20 (7)","20 (7)","20 (7)"]
["Notes","","","","","(1) - Üzemi tartomány az üzemmódtól függően kisebb térfogatáramokra is kiterjeszthető - lásd az ESP-görbét.","(1) - Üzemi tartomány az üzemmódtól függően kisebb térfogatáramokra is kiterjeszthető - lásd az ESP-görbét.","(1) - Üzemi tartomány az üzemmódtól függően kisebb térfogatáramokra is kiterjeszthető - lásd az ESP-görbét.","(1) - Üzemi tartomány az üzemmódtól függően kisebb térfogatáramokra is kiterjeszthető - lásd az ESP-görbét."]
["","","","","","(2) - A 45 K egy dT-je alapján","(2) - A 45 K egy dT-je alapján","(2) - A 45 K egy dT-je alapján","(2) - A 45 K egy dT-je alapján"]
["","","","","","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt"]
["","","","","","(4) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(4) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(4) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(4) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(5) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(5) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(5) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán"]
["","","","","","(6) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van.","(6) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van.","(6) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van.","(6) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van."]
["","","","","","(7) - 4 pólus 20 A görbe 400V C kioldási osztály (lásd a kapcsolási rajzot)","(7) - 4 pólus 20 A görbe 400V C kioldási osztály (lásd a kapcsolási rajzot)","(7) - 4 pólus 20 A görbe 400V C kioldási osztály (lásd a kapcsolási rajzot)","(7) - 4 pólus 20 A görbe 400V C kioldási osztály (lásd a kapcsolási rajzot)"]