{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVZ-D9W / ERLA-DV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVZ16S18DJ9W / ERLA16DAV37","EBVZ16S23DJ9W / ERLA16DAV37","EBVZ16S18DJ9W / ERLA16D2V37","EBVZ16S23DJ9W / ERLA16D2V37"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","","kW","16.0 (2) (1), 16.0 (2) (1)","16.0 (2) (1), 16.0 (2) (1)","16.0 (2) (1), 16.0 (2) (1)","16.0 (1) (2), 16.0 (1) (2)"]
["Elektromos bemenet","Fűtés","","Névl.","kW","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)"]
["Áramfelvétel","Háztartási melegvíz 10°C és 50°C között","","Névl.","kWh","2.44","3.41","2.44","3.41"]
["Felmelegedési idő 10°C-ról 50°C-ra","ó","","","","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten","1 óra 25 perc 7°C környezeti hőmérsékleten"]
["COP","","","","","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)"]
["Használati meleg víz előállítás","Általános","","Terhelési profil","","L","XL","L","XL"]
["","Átlagos klíma","","Vízmelegítés energiahatékonysági osztály","","A+","A","A+","A"]
["Felületfűtés","55°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","3.32","3.32","3.32","3.32"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A++","A++","A++","A++"]
["","35°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","4.61","4.61","4.61","4.61"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notes","","","","","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(3) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(3) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(3) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°."]