{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Elektromos bemenet","Fűtés","","Névl.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","735","735"]
["","","","Szélesség","mm","1090","1090"]
["","","","Mélység","mm","350","350"]
["Tömeg","Egység","","","kg","76","80"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","Fűtés","Magas","m³/perc","45.0","47.0"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","Használati meleg víz","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","-25.0","-25.0"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","35.0","35.0"]
["","","Vízoldal","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80","80"]
["Hangteljesítmény szintje","Fűtés","","Névl.","dBA","61","62"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","","Névl.","dBA","48","49"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Töltet","","","kg","1.3","1.45"]
["","Töltet","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Felületfűtés","55°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","3.2","3.2"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A++","A++"]
["","35°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","4.39","4.14"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A++","A++"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","V3","V3"]
["","fázis","","","","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50"]
["","Feszültség","","","V","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - 1. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Alacsonyabb, ha kiegészítő fűtőkészlet van beszerelve; Kiegészítő fűtőkészlet nélkül a hőszivattyú működése 10°C-nál indul","(3) - Alacsonyabb, ha kiegészítő fűtőkészlet van beszerelve; Kiegészítő fűtőkészlet nélkül a hőszivattyú működése 10°C-nál indul"]
["","","","","","(4) - Üzemi tartomány használati meleg víz (kültéri egység): a tartomány kiegészítő booster-egységgel szélesíthető. Az üzemi tartományt lásd a különálló rajzon.","(4) - Üzemi tartomány használati meleg víz (kültéri egység): a tartomány kiegészítő booster-egységgel szélesíthető. Az üzemi tartományt lásd a különálló rajzon."]
["","","","","","(5) -                                             >                      50°C csak BSH, hőszivattyú nélkül                    ","(5) -                                             >                      50°C csak BSH, hőszivattyú nélkül                    "]
["","","","","","(6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik meghatározott távolságra az egységtől. Ez egy relatív értéket ad, amely a távolságtól és az akusztikai környezettől függ. Bővebb tájékoztatásért lásd a hangspektrum rajzát.","(6) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik meghatározott távolságra az egységtől. Ez egy relatív értéket ad, amely a távolságtól és az akusztikai környezettől függ. Bővebb tájékoztatásért lásd a hangspektrum rajzát."]
["","","","","","(7) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(7) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás)."]
["","","","","","(8) - Vezetékeket + lemezes hőcserélőt tartalmaz; tágulási tartályt nem tartalmaz","(8) - Vezetékeket + lemezes hőcserélőt tartalmaz; tágulási tartályt nem tartalmaz"]
["","","","","","(9) - A Daikin Altherma inverteres szabályozású kompresszorának indító áramerőssége <= max. üzemi áramerősség","(9) - A Daikin Altherma inverteres szabályozású kompresszorának indító áramerőssége <= max. üzemi áramerősség"]