{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX08EA9W","EHBX08EF9W"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér + Fekete","Fehér + Fekete"]
["","Anyag","","","","Műgyanta, fémlemez","Műgyanta, fémlemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","pp","840","840"]
["","","","Szélesség","pp","440","440"]
["","","","Mélység","pp","390","390"]
["Tömeg","Egység","","","kg","42.4","42.4"]
["PED","Kategória","","","","4.3 cikk, Lásd az 1-es megjegyzést","4.3 cikk, Lásd az 1-es megjegyzést"]
["Hangteljesítmény szintje","Névl.","","","dB(A)","42 (4)","42 (4)"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","28 (5)","28 (5)"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","0 (6)","0 (6)"]
["","","Vízoldal","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","Lásd a 7-os megjegyzést","Lásd a 7-os megjegyzést"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Név","","9W","9W"]
["","","","Fázis","","3~","3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50"]
["","","","Feszültség","V","400","400"]
["Elektromos fűtőtest","Javasolt biztosítékok","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Notes","","","","","(1) - PED egység kategória: Cikk3§3: a 97/23/EK 3.6 elemének 1. cikkelye okán nincsen benne a PED körében","(1) - PED egység kategória: Cikk3§3: a 97/23/EK 3.6 elemének 1. cikkelye okán nincsen benne a PED körében"]
["","","","","","(2) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(2) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás)."]
["","","","","","(3) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet.","(3) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(4) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(5) - A hangértékek mérése félig visszhangmentes helyiségben történik. A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait. A hangerősség szintje a hang által generált","(5) - A hangértékek mérése félig visszhangmentes helyiségben történik. A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait. A hangerősség szintje a hang által generált"]
["","","","","","(6) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(6) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán"]
["","","","","","(7) - A fent említett vezérlődoboz tápellátás csak a kiegészítő fűtőelemre vonatkozik. A vezérlődoboz kapcsolódoboza a kültéri egységben található. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van.","(7) - A fent említett vezérlődoboz tápellátás csak a kiegészítő fűtőelemre vonatkozik. A vezérlődoboz kapcsolódoboza a kültéri egységben található. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van."]
["","","","","","(8) - 4 pólus 20 A görbe 400V C kioldási osztály (lásd a kapcsolási rajzot)","(8) - 4 pólus 20 A görbe 400V C kioldási osztály (lásd a kapcsolási rajzot)"]
["","","","","","(9) - Válassza ki az átmérőt és típust a helyi és országos előírásoknak megfelelően","(9) - Válassza ki az átmérőt és típust a helyi és országos előírásoknak megfelelően"]