{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVZ-CB3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVZ04S18CB3V","EHVZ08S18CB3V","EHVZ16S18CB3V"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér","Fehér","Fehér"]
["","Anyag","","","","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez","Előbevonattal ellátott fémlemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","1,732","1,732","1,732"]
["","","","Szélesség","mm","600","600","600"]
["","","","Mélység","mm","728","728","728"]
["Tömeg","Egység","","","kg","121","122","121"]
["PED","Kategória","","","","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést","I. kategória, Lásd az 1-es megjegyzést","Cikk3§3, Lásd az 1-es megjegyzést"]
["Hangteljesítmény szintje","Névl.","","","dB(A)","42","42","44 (6)"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","28","28","30 (7)"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","15","15","15 (8)"]
["","","","Max.","°C","55","55","55 (9)"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","Lásd a 12-es megjegyzést","Lásd a 12-es megjegyzést","Lásd a 12-es megjegyzést"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Név","","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Fázis","","1~","1~","1~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50","50"]
["","","","Feszültség","V","230","230","230"]
["Vezeték csatlakozások","A felhasználói interfésszel való csatlakoztatásra","","Mennyiség","","2","2","2"]
["Vezetékcsatlakozások","A felhasználói interfésszel való csatlakoztatásra","","Megjegyzés","","0,75 mm² - 1,25 mm² (max hossz 500m)","0,75 mm² - 1,25 mm² (max hossz 500m)","0,75 mm² - 1,25 mm² (max hossz 500m)"]
["Notes","","","","","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás)."]
["","","","","","(2) - Az EN12897 szerinti hőveszteség","(2) - Az EN12897 szerinti hőveszteség","(2) - Az EN12897 szerinti hőveszteség"]
["","","","","","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt","(3) - Beleértve a vezetékeket + lemezes hőcserélőt + tartalék hűtőt; kivéve a tágulási tartályt"]
["","","","","","(4) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(4) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(4) - DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(5) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően.","(5) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően.","(5) - A hangnyomás szintjét visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően."]
["","","","","","(6) - 15℃-25°C: Csak BUH, nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(6) - 15℃-25°C: Csak BUH, nincs hőszivattyú működés = beindulás közben","(6) - 15℃-25°C: Csak BUH, nincs hőszivattyú működés = beindulás közben"]
["","","","","","(7) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 55°C csak BUH, hőszivattyú nélkül","(7) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 55°C csak BUH, hőszivattyú nélkül","(7) - Lásd a működési tartomány részleteit az *RHQ* és *RLQ* modellek közötti eltéréseknél"]
["","","","","","","","(8) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 55°C csak BUH, hőszivattyú nélkül"]
["","","","","","","","(9) - *RLQ* kültéri egységekhez & > 50°C csak BUH, hőszivattyú nélkül"]