{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":76,"n_cols":7,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHHE-CV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHHE200CV37","EKHHE260CV37"]
["Felmelegítési idő","Felmelegítési idő-=-Max.-=-óó:pp","","","óó: pp","06:27:00","09:29:00"]
["COP","","","","","3.23","3.37"]
["Használati melegvíz","Kimenet","","Névl.","kW","1.339","1249"]
["Ekvivalens forróvíz","Max","","","l","247","340"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","1607","1892"]
["","","","Átmérő","mm","621","621"]
["Súly","Berendezés","","Üres","kg","85","97"]
["","","","Teli","kg","277","347"]
["Befoglaló méretek","Berendezés","Magasság","A beltéri egységbe beszerelve","mm","1607","1892"]
["Tömeg","Becsomagolt egység","","","kg","96","109"]
["Beszerelés helye","","","","","Beltéri","Beltéri"]
["IP osztály","","","","","IP24","IP24"]
["Kompresszor","Típus","","","","Forgó","Forgó"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-134a","R-134a"]
["Hőszivattyú","Név","","","","EKHHE200CV37","EKHHE260CV37"]
["Hűtőközeg","GWP","","","","1430","1430"]
["","Töltet","","","tCO2Eq","1.43","1.43"]
["","Töltet","","","kg","1","1"]
["Hőszivattyú","Fűtőkapacitás","","","kW","0.43","0.43"]
["","Burkolat","","Szín","","Fehér","Fehér"]
["","Befoglaló méretek","Berendezés","Magasság","mm","1607","1892"]
["","","","Szélesség","mm","621","621"]
["","","","Mélység","mm","621","621"]
["","Tömeg","","Berendezés","kg","85","97"]
["","","","Becsomagolt berendezés","kg","96","109"]
["","Beszerelés helye","","","","Kizárólag beltérben","Kizárólag beltérben"]
["","Beszerelés","","IP osztály","","IP24","IP24"]
["","","","Faltól számított távolság","mm","200","200"]
["","Üzemi tartomány","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","-7","-7"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","43","43"]
["","Hangnyomás szint","","Névl.","dB(A)","53","51"]
["","","","Csöndes éjszakai üzemmód","dB(A)","53.0","51"]
["","Hűtőközeg","","Típus","","R-134a","R-134a"]
["","","","GWP","","1430","1430"]
["","","","Töltet","tCO2Eq","1.43","1.43"]
["","","","Feltöltés","kg","1","1"]
["","Leolvasztási eljárás","","","","Forró gáz leolvasztás","Forró gáz leolvasztás"]
["","Rendszernyomás","","Max.","bar","7","7"]
["Tartály","Integrált fűtőelem áramellátása","","Névl.","kW","1.5","1.5"]
["","Burkolat","","Szín","","Fehér","Fehér"]
["","","","Anyag","","Zománcozott acél","Zománcozott acél"]
["","Beszerelés helye","","","","Kizárólag beltérben","Kizárólag beltérben"]
["","Beszerelés","","IP osztály","","IP24","IP24"]
["","","","Szolár termikus csatlakozás lehetséges","","Nem","Nem"]
["","","","Tartály visszavezető nyílása","","Nem","Nem"]
["Általános","Termékleírás","","Levegő-víz hőszivattyú","","Igen","Igen"]
["","","","Modellazonosító","","EKHHE200CV37","EKHHE260CV37"]
["","Kiegészítő fűtőelem","","Energiabevitel típusa","","Elektromos áram","Elektromos áram"]
["","Beszállító/gyártó adatai","","Név vagy márka","","Daikin Europe N.V.","Daikin Europe N.V."]
["","LW(A) Alacsony zajszint (az EN14825 előírásnak megfelelően)","","Beltéri","dB(A)","53","51"]
["Használati meleg víz előállítás","Általános","","Terhelési profil","","L","XL"]
["","","","Vízmelegítés csúcsidőszakon kívül","","Igen","Igen"]
["","","","Vízmelegítési hatékonysági osztály","","A+","A+"]
["Használati melegvíz fűtés","Általános","","Termosztát hőmérséklet-beállítás","°C","55","55"]
["Hangteljesítményszint","Használati melegvíz fűtés","","Kültéri egység","dB(A)","45","44"]
["","","","Beltéri egység","dB(A)","53","51"]
["Használati meleg víz előállítás","Átlagos klíma","","AEC (éves áramfogyasztás)","kWh","761","1210"]
["","","","Qelec (napi áramfogyasztás)","kWh","2.08","3.31"]
["","Hideg klíma","","AEC (éves áramfogyasztás)","kWh","944","1496"]
["","","","Qelec (napi áramfogyasztás)","kWh","2.59","4.10"]
["","Meleg klíma","","AEC (éves áramfogyasztás)","kWh","631","1046"]
["","","","Qelec (napi áramfogyasztás)","kWh","1.73","2.87"]
["Hőszivattyú","Áramellátás","","Fázis","","1P","1P"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50"]
["","","","Feszültség","V","230","230"]
["","","","Maximális névleges áram","A","8.5","8.5"]
["","","","Javasolt használati mód","A","2.43","2.43"]
["Tartály","Áramellátás","","Fázis","","1P","1P"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50"]
["","","","Feszültség","V","230","230"]