{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPBX14A4V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPBX14AF4V"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér + Fekete"]
["","Anyag","","","","Műgyanta, fémlemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","840"]
["","","","Szélesség","mm","440"]
["","","","Mélység","mm","390"]
["Tömeg","Egység","","","kg","34.0"]
["Hangteljesítmény szintje","Névl.","","","dB(A)","45.0 (3)"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","31.0 (4)"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","0 (5)"]
["","","","Max.","°C","0 (5)"]
["","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","0 (5)"]
["","","Vízoldal","Min.","°C","0 (5)"]
["","","","Max.","°C","0 (5)"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","Lásd a 7-os megjegyzést"]
["","fázis","","","","1~/3~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50"]
["","Feszültség","","","V","230/400"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Név","","4V"]
["","","","Fázis","","1~ / 3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50"]
["","","","Feszültség","V","230/400"]
["Elektromos fűtőtest","Javasolt biztosítékok","","","A","0.000 (8)"]
["Notes","","","","","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás)."]
["","","","","","(2) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet."]
["","","","","","(3) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Az értéket visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően. Az említett hangnyomásszint mérését a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték."]
["","","","","","(5) - Lásd az egység működési tartományát."]
["","","","","","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet."]
["","","","","","(7) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van."]
["","","","","","(8) - Hivatkozzon a vezetékezési diagramra és a telepítési útmutatóra a helyes, ajánlott biztosítékért az áramellátás és a hálózat csatlakoztatásához"]