{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA08-12EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA08EAV3","EPRA10EAV3","EPRA12EAV3"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Szélesség","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Mélység","mm","533","533","533"]
["Tömeg","Egység","","","kg","118","118","118"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","Fűtés","Magas","m³/perc","80.1","80.1","80.1"]
["","","Hűtés","Magas","m³/perc","80.1","80.1","80.1"]
["Működési tartomány","Hűtés","","Min.","°C száraz hőm.","10","10","10"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","43","43","43"]
["Üzemi tartomány","Használati meleg víz","","Min.","°C száraz hőm.","-28","-28","-28"]
["Működési tartomány","Használati meleg víz","","Max.","°C száraz hőm.","35","35","35"]
["Hangteljesítmény szintje","Fűtés","","Névl.","dB(A)","54.0","54.0","54.0"]
["","Hűtés","","Névl.","dB(A)","60.1","60.6","61.5"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","","Névl.","dB(A)","40.6","40.6","40.6"]
["","Hűtés","","Névl.","dB(A)","47","47.4","48.5"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Töltet","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Töltet","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Csőcsatlakozások","Szintkülönbség","IU - OU","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","V3","V3","V3"]
["","fázis","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","230","230","230"]
["Áram","Javasolt biztosítékok","","","A","32","32","32"]
["Notes","","","","","(1) - Hűtés Ta 35°C – LWE 18℃ ( DT = 5℃ ); Fűtés Ta DB/WB 7°C / 6°C – LWC 35℃ ( DT = 5°C )","(1) - Hűtés Ta 35°C – LWE 18℃ ( DT = 5℃ ); Fűtés Ta DB/WB 7°C / 6°C – LWC 35℃ ( DT = 5°C )","(1) - Hűtés Ta 35°C – LWE 18℃ ( DT = 5℃ ); Fűtés Ta DB/WB 7°C / 6°C – LWC 35℃ ( DT = 5°C )"]
["","","","","","(2) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - 2. feltétel: hűtés Tkörny 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); fűtés Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait.","(3) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait.","(3) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait."]
["","","","","","(4) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik meghatározott távolságra az egységtől. Ez egy relatív, a távolságtól és akusztikai környezettől függő érték. További részletekért lásd a hangspektrum rajzát. Körülmények: Tkörny = 35°C - Telőremenő = 7°C (Hőm. különbség = 5°C)","(4) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik meghatározott távolságra az egységtől. Ez egy relatív, a távolságtól és akusztikai környezettől függő érték. További részletekért lásd a hangspektrum rajzát. Körülmények: Tkörny = 35°C - Telőremenő = 7°C (Hőm. különbség = 5°C)","(4) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik meghatározott távolságra az egységtől. Ez egy relatív, a távolságtól és akusztikai környezettől függő érték. További részletekért lásd a hangspektrum rajzát. Körülmények: Tkörny = 35°C - Telőremenő = 7°C (Hőm. különbség = 5°C)"]