{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPVX14A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPVX14S18AJ9W","EPVX14S23AJ9W"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér","Fehér"]
["","Anyag","","","","Előbevonattal ellátott horganyzott acél + műanyag","Előbevonattal ellátott horganyzott acél + műanyag"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","1650","1850"]
["","","","Szélesség","mm","595","595"]
["","","","Mélység","mm","625","625"]
["Tömeg","Egység","","","kg","94.0","111"]
["Hangteljesítmény szintje","Névl.","","","dB(A)","45.0 (4)","45.0 (4)"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","31.0 (5)","31.0 (5)"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","0 (6)","0 (6)"]
["","","Vízoldal","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","Lásd a 8-os megjegyzést","Lásd a 8-os megjegyzést"]
["","fázis","","","","3~","3~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50"]
["","Feszültség","","","V","230/400","230/400"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Név","","9W","9W"]
["","","","Fázis","","3~","3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50","50"]
["","","","Feszültség","V","400","400"]
["Elektromos fűtőtest","Javasolt biztosítékok","","","A","0.000 (9)","0.000 (9)"]
["Notes","","","","","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás).","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás)."]
["","","","","","(2) - 45 K dT-je alapján","(2) - 45 K dT-je alapján"]
["","","","","","(3) - Minimális szükséges mennyiség, az egységben található mennyiségen kívül","(3) - Minimális szükséges mennyiség, az egységben található mennyiségen kívül"]
["","","","","","(4) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°.","(4) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Az értéket visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően. Az említett hangnyomásszint mérését a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték.","(5) - Az értéket visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően. Az említett hangnyomásszint mérését a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték."]
["","","","","","(6) - Lásd az egység működési tartományát.","(6) - Lásd az egység működési tartományát."]
["","","","","","(7) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(7) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet."]
["","","","","","(8) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van.","(8) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van."]
["","","","","","(9) - Hivatkozzon a vezetékezési diagramra és a telepítési útmutatóra a helyes, ajánlott biztosítékért az áramellátás és a hálózat csatlakoztatásához","(9) - Hivatkozzon a vezetékezési diagramra és a telepítési útmutatóra a helyes, ajánlott biztosítékért az áramellátás és a hálózat csatlakoztatásához"]