{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBH12E6V / EPRA08-12EW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBH12EF6V / EPRA08EAW1","ETBH12EF6V / EPRA10EAW1","ETBH12EF6V / EPRA12EAW1"]
["Beltéri egység","","","","","ETBH12EF6V","ETBH12EF6V","ETBH12EF6V"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Névl.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)"]
["Elektromos bemenet","Fűtés","","Min.","kW","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)"]
["","","","Névl.","kW","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.63 (5)","1.98 (5)","2.21 (5)"]
["COP","","","","","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)"]
["Felületfűtés","55°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","3.52","3.53","3.53"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A++","A++","A++"]
["","35°C kilépő víz hőmérséklet, átlagos klíma","Általános","SCOP","","4.81","4.84","4.84"]
["","","","Szezonális felületfűtési hatékonysági osztály","","A+++","A+++","A+++"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Notes","","","","","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik","(1) - Teljesítmény az EN14511 szabvány szerint, és dT = 3~8°C hőmérsékleti határok közötti, és Tkörny 7°C mellett fűtött vízre vonatkozik"]
["","","","","","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(3) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint","(3) - Az áramfelvétel a kültéri és a beltéri egységek teljes áramfelvételének eredője, beleértve a keringetőszivattyút; az EN14511 szerint"]
["","","","","","(4) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(4) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség","(4) - Száraz hőm./nedves hőm. 7°C/6°C – LWC 35°C (dT=5°C), teljes szivattyúsebesség"]