{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBH12E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBH12EF9W"]
["Burkolat","Szín","","","","Fehér + Fekete"]
["","Anyag","","","","Műgyanta, fémlemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","840"]
["","","","Szélesség","mm","440"]
["","","","Mélység","mm","390"]
["Tömeg","Egység","","","kg","36.5"]
["Sound power level","Névl.","","","dB(A)","44.0 (4)"]
["Hangnyomás szint","Névl.","","","dB(A)","30.0 (5)"]
["Működési tartomány","Fűtés","Vízoldal","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["","Hűtés","Környezeti","Min.","°C száraz hőm.","0 (6)"]
["","","Vízoldal","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["Power supply","Megnevezés","","","","Lásd a 8-es megjegyzést"]
["Elektromos fűtő","Áramellátás","","Név","","9W"]
["","","","Fázis","","3~"]
["","","","Frekvencia","Hz","50"]
["","","","Feszültség","V","400"]
["","Javasolt biztosítékok","","","A","20 (9)"]
["Notes","","","","","(1) - A működési tartomány alacsonyabb áramlási sebességre csak akkor terjeszthető ki, ha az egység csak hőszivattyús üzemmódban működik. (Indításnál nem, nincs BUH működés, nincs kiolvasztás)."]
["","","","","","(2) - Csővezetékekkel és biztonsági fűtőberendezéssel együtt; tágulási tartályt nem tartalmaz"]
["","","","","","(3) - Kivéve az egységben lévő vízmennyiséget. Ez a minimális vízmennyiség a legtöbb alkalmazáshoz elegendő. A kritikus folyamatos során több vízre is szükség lehet."]
["","","","","","(4) - A mérést a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Az értéket visszhangmentes szobában mérik, 1m távolságra az egységtől. Ez egy relatív érték a távolságtól és az akusztikus környezettől függően. Az említett hangnyomásszint mérését a fűtőrendszerben 10 kPa nyomásesésnél, 47-55°C kimenő víz üzemi állapotban, és 20°C környezeti hőmérsékletű helyiségben végezték."]
["","","","","","(6) - Lásd az egység működési tartományát."]
["","","","","","(7) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet."]
["","","","","","(8) - A hidraulikus box fent említett áramellátása csak a tartalékfűtőhöz való. A hidraulikus doboz kapcsolódobozát és szivattyúját a kültéri egységgel szállítjuk. A választható háztartási meleg víz tartálynak külön áramellátása van."]
["","","","","","(9) - 4 pólus 20 A görbe 400V C kioldási osztály (lásd a kapcsolási rajzot)"]