{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EVLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EVLQ05CAV3","EVLQ08CAV3"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","735","735"]
["","","","Szélesség","mm","832","832"]
["","","","Mélység","mm","307","307"]
["Tömeg","Egység","","","kg","54","56"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","Fűtés","Magas","m³/perc","45.0","47.0"]
["","","Hűtés","Magas","m³/perc","525","525"]
["Üzemi tartomány","Fűtés","","Min.","°C párás hőm.","-25","-25"]
["","","","Max.","°C párás hőm.","25","25"]
["Hangteljesítmény szintje","Fűtés","","Névl.","dB(A)","61","62"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","","Névl.","dB(A)","48 (1)","49 (1)"]
["Hűtőközeg","Típus","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Töltet","","","tCO2Eq","3.0","3.3"]
["","Töltet","","","kg","1.5","1.6"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","mm","6.35","6.35"]
["","Gáz","","Külső átm.","mm","159","159"]
["","Ürítés","","külső átm.","mm","1x ø15 + 1x ø20","1x ø15 + 1x ø20"]
["","Szintkülönbség","IU - OU","Max.","m","20.0","20.0"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","V3","V3"]
["","fázis","","","","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50"]
["","Feszültség","","","V","230","230"]
["Áram","Javasolt biztosítékok","","","A","16","20"]
["Notes","","","","","(1) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik meghatározott távolságra az egységtől. Ez egy relatív értéket ad, amely a távolságtól és az akusztikai környezettől függ. Bővebb tájékoztatásért lásd a hangspektrum rajzát.","(1) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik meghatározott távolságra az egységtől. Ez egy relatív értéket ad, amely a távolságtól és az akusztikai környezettől függ. Bővebb tájékoztatásért lásd a hangspektrum rajzát."]
["","","","","","(2) - Standard be/ki kompresszor indító áramerősség >> max. üzemi áramerősség","(2) - Standard be/ki kompresszor indító áramerősség >> max. üzemi áramerősség"]
["","","","","","(3) - A Daikin Altherma inverteres szabályozású kompresszorának indító áramerőssége <= max. üzemi áramerősség","(3) - A Daikin Altherma inverteres szabályozású kompresszorának indító áramerőssége <= max. üzemi áramerősség"]