{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":82,"n_cols":95,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-XS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-XSB1","EWAT115B-XSB1","EWAT145B-XSA1","EWAT145B-XSB1","EWAT180B-XSB2-VFDFAN","EWAT180B-XSB2","EWAT185B-XSB1","EWAT200B-XSB2-VFDFAN","EWAT200B-XSB2","EWAT220B-XSB2-VFDFAN","EWAT220B-XSB2","EWAT230B-XSB1-VFDFAN","EWAT230B-XSB1","EWAT250B-XSB2-VFDFAN","EWAT250B-XSB2","EWAT250B-XSC1","EWAT280B-XSB2-VFDFAN","EWAT280B-XSB2","EWAT300B-XSB1-VFDFAN","EWAT300B-XSB1","EWAT310B-XSB2-VFDFAN","EWAT310B-XSB2","EWAT320B-XSB2-VFDFAN","EWAT320B-XSB2","EWAT320B-XSC1","EWAT360B-XSB1-VFDFAN","EWAT360B-XSB1","EWAT370B-XSB2-VFDFAN","EWAT370B-XSB2","EWAT370B-XSC1","EWAT390B-XSC2","EWAT430B-XSB2-VFDFAN","EWAT430B-XSB2","EWAT450B-XSC2","EWAT470B-XSB2-VFDFAN","EWAT470B-XSB2","EWAT510B-XSC2","EWAT540B-XSB2-VFDFAN","EWAT540B-XSB2","EWAT540B-XSC2","EWAT590B-XSC2","EWAT600B-XSB2-VFDFAN","EWAT600B-XSB2","EWAT630B-XSC2","EWAT660B-XSB2-VFDFAN","EWAT660B-XSB2","EWAT700B-XSB2-VFDFAN","EWAT700B-XSB2","EWAT720B-XSC2","EWAT760B-XSC2","EWAT830B-XSC2","EWAT880B-XSC2","EWATC10B-XSC2","EWAT085B-XSA1 (Archived)","EWAT115B-XSA1 (Archived)","EWAT180B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT180B-XSA2 (Archived)","EWAT185B-XSA1 (Archived)","EWAT200B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT200B-XSA2 (Archived)","EWAT220B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT220B-XSA2 (Archived)","EWAT230B-XSA1-VFDFAN (Archived)","EWAT230B-XSA1 (Archived)","EWAT250B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT250B-XSA2 (Archived)","EWAT280B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT280B-XSA2 (Archived)","EWAT300B-XSA1-VFDFAN (Archived)","EWAT300B-XSA1 (Archived)","EWAT310B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT310B-XSA2 (Archived)","EWAT320B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT320B-XSA2 (Archived)","EWAT360B-XSA1-VFDFAN (Archived)","EWAT360B-XSA1 (Archived)","EWAT370B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT370B-XSA2 (Archived)","EWAT430B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT430B-XSA2 (Archived)","EWAT470B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT470B-XSA2 (Archived)","EWAT540B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT540B-XSA2 (Archived)","EWAT600B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT600B-XSA2 (Archived)","EWAT660B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT660B-XSA2 (Archived)","EWAT700B-XSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT700B-XSA2 (Archived)"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Névl.","dB(A)","68.3 (1)","70.8 (1)","72.2","72.2 (1)","72.3 (1)","72.3 (1)","73.7 (1)","73.1 (1)","73.1 (1)","73.7 (1)","73.7 (1)","75.3 (1)","75.3 (1)","74.3 (1)","74.3 (1)","74.4","75.1 (1)","75.1 (1)","76.1 (1)","76.1 (1)","75.5 (1)","75.5 (1)","75.9 (1)","75.9 (1)","75.1","76.4 (1)","76.4 (1)","76.3 (1)","76.3 (1)","75.6","75.4","77 (1)","77 (1)","75.9","77.2 (1)","77.2 (1)","76.3","77.6 (1)","77.6 (1)","76.2","76.5","77.8 (1)","77.8 (1)","76.8","77.9 (1)","77.9 (1)","78.3 (1)","78.3 (1)","76.9","77.1","77.2","77.4","77.6","68.3","70.8","72.3","72.3","73.7","73.1","73.1","73.7","73.7","75.3","75.3","74.3","74.3","75.1","75.1","76.1","76.1","75.5","75.5","75.9","75.9","76.4","76.4","76.3","76.3","77","77","77.2","77.2","77.6","77.6","77.8","77.8","77.9","77.9","78.3","78.3"]
["Működési tartomány","Levegőoldal","Hűtés","Min.","°C száraz hőm.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-18","-18","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Vízoldal","Hűtés","Max.","°C száraz hőm.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Min.","°C száraz hőm.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Kompresszor","Típus","","","","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Driven vapour compression","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Indítási mód_","","","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","","","","","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","","","","","","","","","","","","","","Közvetlenül rácsatlakoztatott"]
["","Mennyiség_","","","","2","2","2","2","4","4","2","4","4","4","4","2","2","4","4","2","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","3","4","4","3","4","4","4","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","5","6","6","6","6","6","6","7","7","8","2","2","4","4","2","4","4","4","4","2","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Levegő hőcserélő","Típus","","","","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel","Microchannel"]
["Tömeg","Üzemi súly","","","kg","742","836","958","958","1,644","1,644","1,078","1,674","1,674","1,710","1,710","2,030","2,030","2,001","2,001","1,986","2,147","2,147","2,246","2,246","2,178","2,178","2,215","2,215","2,489","2,659","2,659","2,718","2,718","2,610","2,693","2,813","2,813","3,205","3,256","3,256","3,419","3,490","3,490","3,864","3,979","3,942","3,942","4,084","4,344","4,344","4,486","4,486","4,642","4,750","5,519","5,628","6,350","742","836","1,588","1,588","1,078","1,618","1,618","1,646","1,646","1,935","1,935","1,912","1,912","2,055","2,055","2,152","2,152","2,087","2,087","2,123","2,123","2,532","2,532","2,501","2,501","2,693","2,693","3,103","3,103","3,332","3,332","3,751","3,751","4,125","4,125","4,267","4,267"]
["","Egység","","","kg","737","830","951","949","1,633","1,633","1,066","1,663","1,663","1,699","1,699","2,014","2,014","1,987","1,987","1,963","2,128","2,128","2,226","2,226","2,159","2,159","2,196","2,196","2,466","2,639","2,639","2,698","2,698","2,585","2,657","2,785","2,785","3,169","3,228","3,228","3,359","3,448","3,448","3,804","3,916","3,900","3,900","4,024","4,294","4,294","4,436","4,436","4,565","4,673","5,442","5,551","6,251","733","826","1,577","1,577","1,062","1,609","1,609","1,636","1,636","1,915","1,915","1,899","1,899","2,037","2,037","2,130","2,130","2,065","2,065","2,093","2,093","2,508","2,508","2,472","2,472","2,656","2,656","3,072","3,072","3,293","3,293","3,708","3,708","4,083","4,083","4,231","4,231"]
["EER","","","","","3.05","3.12","3.22","3.23","3.13","3.14","2.87","3.05","3.06","3.02","3.03","3.19","3.21","3.11","3.12","3.189","3.19","3.2","3.12","3.13","3.12","3.313","3.05","3.06","3.245","3.11","3.11","3.05","3.06","3.126","3.088","3.1","3.11","3.189","3.08","3.09","3.242","3.07","3.07","3.368","3.285","3.11","3.12","3.203","3.13","3.14","3.09","3.1","3.285","3.219","3.243","3.189","3.197","3.04","3.11","3.11","3.12","2.86","3.04","3.05","3.01","3.01","3.18","3.19","3.1","3.11","3.17","3.19","3.1","3.11","3.12","3.12","3.04","3.05","3.1","3.1","3.04","3.05","3.1","3.11","3.07","3.08","3.05","3.06","3.1","3.1","3.11","3.12","3.07","3.08"]
["ESEER","","","","","","","4.19","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.07","4.23","4.3","4.02","4.05","4.13","4.01","4.19","4.06","4.23","4.1","4.21","4.03","4.23","4.15","4.32","4.14","4.18","4.13","4.22","4.12","4.25","4.08","4.15","4.03","4.17","4.12","4.2","4.09","4.3","4.06","4.25","4.08","4.33","4.12","4.27","4.05"]
["Hűtőközeg","GWP","","","","","","675","","675","","","675","","675","","675","","675","","","675","","675","","675","","675","","","675","","675","","","","675","","","675","","","675","","","","675","","","675","","675","","","","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Típus","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Áramkörök","","Mennyiség","","","","1","","2","","","2","","2","","1","1","2","2","","2","","1","","2","2","2","","","1","1","2","2","","","2","2","","2","2","","2","","","","2","2","","2","2","2","2","","","","","","1","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Feltöltés","","","kg","8.6","9.7","15","10.7","20","19.4","11.2","20","19.7","20","19.8","23.5","23.5","24","24","44.0","27.5","27.3","28","26.8","28","28","27.5","27.6","50.0","32","32","31","31","55.0","30.5","36","36","35.0","43.5","43.5","39.5","49","46.8","42.0","45.0","55","55","49.0","60","60","66","66","55.0","57.5","62.5","67.0","75.0","10.5","12.5","30","30","16","36","36","37","37","30","30","42","42","48","48","36","36","50","50","52","52","50","50","58","58","62","62","70","70","78","78","80","80","92","92","100","100"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","","kW","88","114","143.23","143","179","179","183","201","201","226","226","239","239","255","255","252.39","282","282","305","305","305","305","326","326","324.44","352","352","372","372","371.33","387.85","425","425","448.05","472","472","512.31","538","538","539.39","586.74","609","609","631.42","662","662","704","704","716.56","762.50","834.45","880.39","1,009.00","87.7","113.64","178.64","178.64","182.18","200.33","200.33","225.65","225.65","238.26","238.26","254.08","254.08","280.99","280.99","303.6","303.6","304.42","304.42","325.3","325.3","350.13","350.13","370.33","370.33","423.61","423.61","470.48","470.48","536.64","536.64","606.55","606.55","659.77","659.77","701.27","701.27"]
["Vizes hőcserélő","Vízmennyiség","","","l","","","9","","11","","","11","","11","","16","16","14","14","","19","","20","","19","19","19","","","20","20","20","20","","","28","28","","28","28","","42","","","","42","42","","50","50","50","50","","","","","","5","6","11","11","12","11","11","11","11","16","16","14","14","19","19","20","20","19","19","19","19","20","20","20","20","28","28","28","28","42","42","42","42","50","50","50","50"]
["","Típus","","","","","","Forrasztott lemez","","Forrasztott lemez","","","Forrasztott lemez","","Forrasztott lemez","","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","","Forrasztott lemez","","Forrasztott lemez","","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","","","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","","","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","","Forrasztott lemez","","","","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","","","","","","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez"]
["Áramfelvétel","Hűtés","","Névl.","kW","","","44.5","","57.2","","","65.9","","74.9","","74.8","74.6","82","81.7","","88.2","","97.6","","97.7","97.4","107","","","113","113","122","121","","","137","137","","153","153","","175","","","","195","195","","211","211","228","227","","","","","","28.9","36.5","57.4","57.2","63.8","65.9","65.7","75.1","74.9","75","74.8","82","81.8","88.5","88.2","98","97.7","97.6","97.7","107","106","113","113","122","121","136","136","153","152","176","175","195","195","212","211","228","227"]
["Sound power level","Hűtés","","Névl.","dB(A)","86 (1)","88.8 (1)","90.5","90.5 (1)","91.2 (1)","91.2 (1)","92.1 (1)","92 (1)","92 (1)","92.7 (1)","92.7 (1)","94.8 (1)","94.8 (1)","93.8 (1)","93.8 (1)","93.5","94.6 (1)","94.6 (1)","95.6 (1)","95.6 (1)","95 (1)","95 (1)","95.4 (1)","95.4 (1)","94.8","96.4 (1)","96.4 (1)","96.2 (1)","96.2 (1)","95.3","95.1","96.9 (1)","96.9 (1)","96.1","97.6 (1)","97.6 (1)","96.5","98 (1)","98 (1)","96.9","97.2","98.6 (1)","98.6 (1)","97.5","99 (1)","99 (1)","99.4 (1)","99.4 (1)","98.0","98.3","98.7","98.9","99.5","86","88.8","91.2","91.2","92.1","92","92","92.7","92.7","94.8","94.8","93.8","93.8","94.6","94.6","95.6","95.6","95","95","95.4","95.4","96.4","96.4","96.2","96.2","96.9","96.9","97.6","97.6","98","98","98.6","98.6","99","99","99.4","99.4"]
["Méretek","Egység","","Szélesség","mm","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","1,204","1,204","2,236","2,236","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Mélység","mm","2,660","3,180","3,780","3,780","2,326","2,326","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","2,514","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,594","4,126","4,126","4,126","4,126","3,594","3,594","4,126","4,126","4,674","5,025","5,025","4,674","5,025","5,025","5,754","5,754","5,874","5,874","5,754","6,774","6,774","6,774","6,774","6,834","6,834","8,008","8,008","9,088","2,660","3,180","2,326","2,326","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,025","5,025","5,874","5,874","6,774","6,774","6,774","6,774"]
["","","","Magasság","mm","1,801","1,801","1,822","1,822","2,540","2,540","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","1,801","1,801","2,540","2,540","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Kapacitás-szabályozás","Minimális kapacitás","","","%","50","38","50","50","25","25","38","21","21","19","19","50","50","17","17","50","16","16","24","24","14","14","22","22","22","33","33","19","19","19","18","17","17","16","25","25","25","14","14","14","22","12","12","20","11","11","17","17","18","17","15","14","25","50","38","25","25","38","21","21","19","19","50","50","17","17","16","16","24","24","14","14","22","22","33","33","19","19","17","17","25","25","14","14","12","12","11","11","17","17"]
["","Eljárás","","","","Lépés","Lépés","Staged","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Lépés","Staged","Staged","Változtatható","Változtatható","Staged","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Staged","Staged","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható","Változtatható"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","","Névl.","l/s","","","15,057","","20,306","","","20,306","","20,306","","25,382","25,382","25,382","25,382","","30,459","","30,459","","30,459","30,459","30,459","","","35,535","35,535","35,535","35,535","","","40,612","40,612","","45,688","45,688","","50,765","","","","60,918","60,918","","65,994","65,994","71,071","71,071","","","","","","9,036","12,023","20,306","20,306","15,057","20,306","20,306","20,306","20,306","25,382","25,382","25,382","25,382","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","35,535","35,535","35,535","35,535","40,612","40,612","45,688","45,688","50,765","50,765","60,918","60,918","65,994","65,994","71,071","71,071"]
["","","Hűtés","Névl.","l/s","","","","","","","","","","","","","","","","25,490","","","","","","","","","38,240","","","","","38,240","38,240","","","50,980","","","50,980","","","63,730","63,730","","","63,730","","","","","76,480","76,480","89,230","89,230","101,980"]
["","Sebesség","","","1/perc","","","1,360","","900","","","900","","900","","900","900","900","900","","900","","900","","900","900","900","","","900","900","900","900","","","900","900","","900","900","","900","","","","900","900","","900","900","900","900","","","","","","1,360","1,360","900","900","1,360","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900"]
["A vizes hőcserélő ürítése  - párologtató","Víznyomás esés","Hűtés","Névl.","kPa","","","","","","","","","","","","","","","","34.03","","","","","","","","","55.26","","","","","63.50","60.86","","","80.68","","","17.71","","","19.51","22.85","","","26.25","","","","","22.43","25.25","29.98","33.22","34.30"]
["","Vízmennyiség","","","l","","","","","","","","","","","","","","","","22.95","","","","","","","","","22.95","","","","","27.27","35.37","","","35.37","","","58.80","","","58.80","58.80","","","58.80","","","","","75.60","75.60","75.60","75.60","92.40"]
["Kompresszor","Indítási mód_","","","","","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","","","","","","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott","Közvetlenül rácsatlakoztatott"]
["Power supply","fázis","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Feszültségtartomány","","Max.","%","10","10","","10","","10","10","","10","","10","","","","","10","","10","","10","","","","10","10","","","","","10","10","","","10","","","10","","10","10","10","","","10","","","","","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","","-10","","-10","-10","","-10","","-10","","","","","0","","-10","","-10","","","","-10","0","","","","","0","0","","","0","","","0","","-10","0","0","","","0","","","","","0","0","0","0","0"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","","","400","","","","","","","","","","","","","400","","","","","","","","","400","","","","","400","400","","","400","","","400","","","400","400","","","400","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Berendezés","Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez","","","A","79","109","","108","","158","178","","187","","215","","","","","219","","261","","275","","","","285","281","","","","","327","332","","","390","","","437","","461","451","498","","","545","","","","","607","653","763","763","872"]
["","Indítóáram","","Max.","A","215","315","","328","","290","464","","388","","399","","","","","647","","543","","554","","","","564","703","","","","","746","750","","","803","","","845","","727","858","901","","","944","","","","","999","1,042","1,142","1,142","1,240"]
["","Üzemi áram","Hűtés","Névl.","A","56","67","","78","","110","108","","122","","135","","","","","142","","158","","168","","","","183","181","","","","","212","223","","","252","","","284","","298","292","323","","","354","","","","","394","425","464","495","567"]
["","","","Max.","A","75","87","","100","","149","134","","160","","171","","","","","199","","213","","224","","","","235","255","","","","","298","302","","","355","","","397","","397","410","453","","","496","","","","","551","594","694","694","792"]
["Notes","","","","","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","","","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","","","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","","","","","","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0","(1) - Az összes teljesítményt (a hűtési kapacitást, az egység bemeneti áramerősségét a hűtési és az EER értéket) a következő körülmények között mértük: párologtató 12,0/7.0℃; környezeti 35,0°C hőmérséklet teljes terhelésű üzemeltetés mellett, működési folyadék: víz, szennyeződési tényező = 0"]
["","","","","","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","","","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","","","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(2) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","","","","","","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz.","(2) - Az EN14825: 2013 szabványnak megfelelően a kényelmi alacsony hőmérséklet, átlagos klíma, SEER és µs értékek esetén alkalmazandó Ecodesign szabályozás: (EU) 2016/2281. sz."]
["","","","","","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","","","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","","","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","(3) - Hangteljesítmény szint (a következőkre vonatkozóan: 07/12 ° C párologtató, teljes terhelésű működés 35 ° C környezeti hőmérsékleten) mérése az ISO 9614 és az Eurovent 8/1 alapján történt","","","","","","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva","(3) - Hangteljesítmény(12/7°C párolgási,35°C körn.hőm. teljes terhelésű üzemel. mellett)az ISO9614,esetén Eurovent8/1.A minősítés a teljes hangteljes. vonatkozik,a hangnyomás a hangteljes. alapján,körbehatárolás nélkül lett kiszámolva"]
["","","","","","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","","","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","","","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","(4) - A minősítés a teljes hangteljesítményre vonatkozik.","","","","","","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(4) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik"]
["","","","","","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","","","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","","","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","(5) - A hangnyomásszint számítása a hangteljesítmény szintjéből történt és csak tájékoztató jellegű, valamint nem tekinthető kötelező érvényűnek","","","","","","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(5) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat."]
["","","","","","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","","","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","","","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","(6) - A jelzett minimális kapacitás a berendezés standard Eurovent feltételek szerinti működésére vonatkozik","","","","","","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül.","(6) - Az összes adat a normál berendezésre utal opciók nélkül."]
["","","","","","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","","","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","","","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","(7) - Méretek és súlyok pusztán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek kötelező érvényűnek. A telepítés tervezése előtt tekintse át a gyárból kérésre elérhető hivatalos rajzokat.","","","","","","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(7) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat."]
["","","","","","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","","","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","","","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","(8) - Folyadék: Víz","","","","","","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik","(8) - Az érték csak a párologtató nyomásesésére vonatkozik"]
["","","","","","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","","","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","","","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(9) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","","","","","","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges.","(9) - Az opcionális FANMOD tartalmazza a Folyamatos ventilátorsebesség-szabályozást, és javítja a részleges terhelési működést. A Single-V egységeket standard módon ellátták a folyamatos ventilátor-szabályozással, a Multi-V egységeknél 99 - VDF ventilátor opció szükséges."]
["","","","","","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","","","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","","","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(10) - Maximális indítóáram: a legnagyobb kompresszor indítóárama + a másik kompresszor áramerőssége a maximális terhelésen + ventilátor áramerősség. Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","","","","","","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie.","(10) - A megengedett feszültségtűrés ± 10%. A fázisok közötti feszültségaszimmetriának ± 3%-on belül kell lennie."]
["","","","","","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","","","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","","","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","(11) - A névleges áramerősség hűtési üzemmódban a következő körülmények között érvényes: Vízoldali hőcserélő 12/7°C; környezet: 35°C; kompresszorok + ventilátor áram","","","","","","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál.","(11) - Inverteres szabályozású egységeknél nincs bemenő feszültségemelkedés indításnál."]
["","","","","","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","","","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","","","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","(12) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett maximális áramon és a ventilátorok által felvett maximális áramon alapul.","","","","","","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram.","(12) - Névleges áramerősség hűtési módban: belépő párologató vízhőm. 12°C; kilépő párologtató vízhőm. 7℃; külső levegő hőm. 35°C. Kompresszor + ventilátor áram."]
["","","","","","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","","","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","","","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(13) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","","","","","","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul","(13) - A maximális üzemi áram a kompresszor által a burkolatban felvett max áramon és a ventilátorok által felvett max áramon alapul"]
["","","","","","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","","","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","","","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","","","","","","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul.","(14) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretéhez a minimális megengedett feszültségen alapul."]
["","","","","","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","","","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","","","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","(15) - Az adatok a további opciók nélküli egységekre vonatkoznak.","","","","","","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1.","(15) - Az egység maximális áramerőssége a vezetékek méretezéséhez: (a kompresszor teljes terhelési áramerőssége + a ventilátorok áramerőssége) x 1,1."]
["","","","","","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","","","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","","","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","","","","","","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben","(16) - A hidraulikus modul elektromos adataihoz lásd az \"Opciós műszaki adatok\" részt az adatok könyvben"]
["Felülethűtés","ηs,c","","","%","167","183","","175","","","175.8"]
["Hűtőközeg","GWP","","","","675","675","","675","","","675","","","","","","","","","675","","","","","","","","","675","","","","","675","675","","","675","","","675","","","675","675","","","675","","","","","675","675","675","675","675"]
["","Áramkörök","","Mennyiség","","1","1","","1","","2","1","","2","","2","","","","","1","","2","","1","","","","2","1","","","","","1","2","","","2","","","2","","2","2","2","","","2","","","","","2","2","2","2","2"]
["Ventilátormotor","Meghajtás","","","","Fázismegszakítás.","Fázismegszakítás.","","Fázismegszakítás.","","BE/KI","Fázismegszakítás.","","BE/KI","","BE/KI","","","","","BE/KI","","BE/KI","","BE/KI","","","","BE/KI","BE/KI","","","","","BE/KI","BE/KI","","","BE/KI","","","BE/KI","","BE/KI","BE/KI","BE/KI","","","BE/KI","","","","","BE/KI","BE/KI","BE/KI","BE/KI","BE/KI"]
["IPLV","","","","","4.83","5","","4.82","","4.65","4.74","","4.67","","4.72","","","","","4.907","","4.78","","4.86","","","","4.79","5.002","","","","","5.051","4.895","","","4.977","","","5.068","","4.8","5.091","5.117","","","5.109","","","","","5.141","5.165","5.130","5.146","5.126"]
["Csőcsatlakozások","Párologtató bemenet / kimenet (külső átm.)","","","","76.1","76.1","","76.1","","88.9","76.1","","88.9","","88.9","","","","","88.9mm","","88.9","","76.1","","","","88.9","88.9mm","","","","","88.9mm","88.9mm","","","88.9mm","","","139.7mm","","114.3","139.7mm","139.7mm","","","139.7mm","","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm"]
["SEER","","","","","4.25","4.65","","4.45","","4.38","4.47","","4.4","","4.5","","","","","4.620","","4.59","","4.6","","","","4.5","4.789","","","","","4.759","4.697","","","4.760","","","4.810","","4.56","4.887","4.884","","","4.890","","","","","4.923","4.930","4.920","4.913","4.910"]
["Áramfelvétel","Hűtés","","Névl.","kW","28.8","36.6","","44.4","","57","63.6","","65.7","","74.7","","","","","79.1","","87.9","","97.3","","","","106.8","100.0","","","","","118.8","125.6","","","140.5","","","158.0","","175","160.2","178.6","","","197.1","","","","","218.1","236.9","257.3","276.1","315.7"]
["Burkolat","Anyag","","","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","","","","","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","","","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","","","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","","Galvanizált és festett acéllemez","","","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","","Galvanizált és festett acéllemez","","","","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez"]
["","Szín","","","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","","","","","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","","","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","","","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","","Elefántcsontszínű_","","","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","","Elefántcsontszínű_","","","","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_"]
["Ventilátor","Típus","","","","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","","Közvetlen propeller","","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","","Közvetlen propeller","","Közvetlen propeller","","","","","Közvetlen propeller","","Közvetlen propeller","","Közvetlen propeller","","","","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","","","","","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","","","Közvetlen propeller","","","Közvetlen propeller","","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","","","Közvetlen propeller","","","","","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller","Közvetlen propeller"]
["","Mennyiség","","","","6","8","","10","","4","10","","4","","4","","","","","4","","6","","6","","","","6","6","","","","","6","6","","","8","","","8","","10","10","10","","","10","","","","","12","12","14","14","16"]
["Notes","","","","","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","","","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","","","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat.","(17) - Minden adatot előzetes értesítés nélkül változhatnak. Kérjük, olvassa el a készülék adattábláján szereplő adatokat."]
["A vizes hőcserélő ürítése  - párologtató","Típus","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Forrasztott lemez","","","","","","","","","Forrasztott lemez","","","","","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","","","Forrasztott lemez","","","Forrasztott lemez","","","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","","","Forrasztott lemez","","","","","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez","Forrasztott lemez"]
["Működési tartomány","Levegőoldal","Hűtés","Min.","°C száraz hőm.","","","","","","","","","","","","","","","","-20","","","","","","","","","-20","","","","","-20","-20","","","-20","","","-20","","","-20","-20","","","-20","","","","","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","","","","","","","","","","","","","","","","52","","","","","","","","","52","","","","","52","52","","","52","","","52","","","52","52","","","52","","","","","52","52","52","52","52"]
["","Vízoldal","Párologtató","Min.","°C száraz hőm.","","","","","","","","","","","","","","","","-13","","","","","","","","","-13","","","","","-13","-13","","","-13","","","-13","","","-13","-13","","","-13","","","","","-13","-13","-13","-13","-13"]
["","","","Max.","°C száraz hőm.","","","","","","","","","","","","","","","","30","","","","","","","","","30","","","","","30","30","","","30","","","30","","","30","30","","","30","","","","","30","30","30","30","30"]