{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":40,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-CZH"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAT016CZH-A1","EWAT016CZHBA1","EWAT016CZHCA1","EWAT021CZHAA1","EWAT021CZH-A1","EWAT021CZHCA1","EWAT021CZHBA1","EWAT025CZHAA1","EWAT025CZHBA1","EWAT025CZH-A1","EWAT025CZHCA1","EWAT032CZHAA1","EWAT032CZH-A1","EWAT032CZHCA1","EWAT032CZHBA1","EWAT040CZHAA1","EWAT040CZHAA2","EWAT040CZH-A1","EWAT040CZH-A2","EWAT040CZHCA1","EWAT040CZHCA2","EWAT040CZHBA2","EWAT040CZHBA1","EWAT050CZHAA2","EWAT050CZH-A2","EWAT050CZHBA2","EWAT050CZHCA2","EWAT064CZHAA2","EWAT064CZH-A2","EWAT064CZHCA2","EWAT064CZHBA2","EWAT090CZHAA2","EWAT090CZH-A2","EWAT090CZHCA2","EWAT090CZHBA2","EWAT016CZHAA1 (Archived)"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","Névl.","dB(A)","59.7","59.7","59.7","","59.7","59.7","59.7","","61.7","61.7","61.7","","62.2","62.2","62.2","","","63.2","62.8","63.2","62.8","62.8","63.2","","63.8","63.8","63.8","","65.4","65.4","65.4","","67.0","67.0","67.0"]
["Kompresszor","Típus","","","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","","","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor","Kúpos kompresszor"]
["","Mennyiség_","","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","","1","2","1","2","2","1","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Levegő hőcserélő","Típus","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Tömeg","Üzemi súly","","kg","257","257","257","","280","280","280","","280","280","280","","386","386","386","","","385","537","385","537","537","385","","537","537","537","","636","636","636","","735","735","735"]
["","Egység","","kg","256","256","256","","278","278","278","","278","278","278","","383","383","383","","","382","531","382","531","531","382","","531","531","531","","630","630","630","","727","727","727"]
["EER","","","","2.89","2.89","2.89","","3.15","3.15","3.15","","2.98","2.98","2.98","","3.14","3.14","3.14","","","2.97","3.15","2.97","3.15","3.15","2.97","","3.02","3.02","3.02","","2.93","2.93","2.93","","2.85","2.85","2.85"]
["Refrigerant","Típus","","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32"]
["","Feltöltés","","kg","3.00","3.00","3.00","","5.50","5.50","5.50","","5.50","5.50","5.50","","7.00","7.00","7.00","","","8.00","12.0","8.00","12.0","12.0","8.00","","12.0","12.0","12.0","","13.0","13.0","13.0","","16.0","16.0","16.0"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","16.2","16.2","16.2","","21.2","21.2","21.2","","25.9","25.9","25.9","","32.8","32.8","32.8","","","40.1","41.8","40.1","41.8","41.8","40.1","","51.3","51.3","51.3","","64.5","64.5","64.5","","88.9","88.9","88.9"]
["Hangteljesítményszint","Hűtés","Névl.","dB(A)","76.0","76.0","76.0","","76.0","76.0","76.0","","78.0","78.0","78.0","","79.0","79.0","79.0","","","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","","81.0","81.0","81.0","","83.0","83.0","83.0","","85.0","85.0","85.0"]
["Méretek","Egység","Szélesség","mm","1,152","1,152","1,152","","1,152","1,152","1,152","","1,152","1,152","1,152","","1,752","1,752","1,752","","","1,752","2,306","1,752","2,306","2,306","1,752","","2,306","2,306","2,306","","2,906","2,906","2,906","","3,506","3,506","3,506"]
["","","Mélység","mm","802","802","802","","802","802","802","","802","802","802","","802","802","802","","","802","814","802","814","814","802","","814","814","814","","814","814","814","","814","814","814"]
["","","Magasság","mm","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878"]
["Teljesítmény szabályozás","Minimális kapacitás","","%","18","18","18","","14","14","14","","12","12","12","","19","19","19","","","15","14","15","14","14","15","","12","12","12","","15","15","15","","14","14","14"]
["","Eljárás","","","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","","","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű","Inverteres vezérlésű"]
["Notes","","","","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(1) - Hűtés: EW 12℃; LW 7℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm."]
["","","","","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm.","(2) - Hűtés: EW 23℃; LW 18℃; környezeti körülmények: 35°C száraz hőm."]
["","","","","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(4) - Feltétel: Tkörny DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)"]
["","","","","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint","(5) - Az EN14825 szabvány szerint"]
["","","","","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet.","(6) - A üzemelési módtól függ, lásd az összeszerelési kézikönyvet."]
["","","","","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán","(7) - További részleteket lásd az üzemi tartomány ábrán"]
["Elektromos bemenet","Hűtés","Névl.","kW","5.60","5.60","5.60","","6.70","6.70","6.70","","8.70","8.70","8.70","","10.4","10.4","10.4","","","13.5","13.3","13.5","13.3","13.3","13.5","","17.0","17.0","17.0","","22.0","22.0","22.0","","31.2","31.2","31.2"]
["IPLV","","","","5.83","5.83","5.83","","6.29","6.29","6.29","","6.05","6.05","6.05","","6.25","6.25","6.25","","","5.87","6.37","5.87","6.37","6.37","5.87","","5.92","5.92","5.92","","5.88","5.88","5.88","","5.61","5.61","5.61"]
["Burkolat","Szín","","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_","Elefántcsontszínű_"]
["","Anyag","","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez","Galvanizált és festett acéllemez"]
["Ventilátor","Mennyiség","","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","2","2","2","","","2","2","2","2","2","2","","2","2","2","","3","3","3","","4","4","4"]
["","Típus","","","Axiális","Axiális","Axiális","","Axiális","Axiális","Axiális","","Axiális","Axiális","Axiális","","Axiális","Axiális","Axiális","","","Axiális","Axiális","Axiális","Axiális","Axiális","Axiális","","Axiális","Axiális","Axiális","","Axiális","Axiális","Axiális","","Axiális","Axiális","Axiális"]
["Ventilátor motor","Meghajtás","","","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","","","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt","Fluoreszcens kijelzővel vezérelt"]
["Refrigerant","GWP","","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","","675","675","675","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675.0","675.0","675.0"]
["","Áramkörök","Mennyiség","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","","1","2","1","2","2","1","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Csőcsatlakozások","Párologtató bemenet / kimenet (külső átm.)","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","2''","1''1/4","2''","2''","1''1/4","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''"]