{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":23,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG140L9V1B"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","13.40"]
["Felülethűtés","SEER","","","","","","","","6.16","5.10","5.10","6.16","5.87","5.87","5.10","5.10","5.10","6.11","6.11","5.10","","6.14"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","386","467","466","386","566","567","652","652","652","687","688","824","","1,309"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","13.40"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","A++","A","A","A++","A+","A+","A","A","A","A++","A++","A"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","12.70","12.70","12.71","","11.57"]
["","SCOP/A","","","","","","","","4.31","3.80","3.80","4.31","4.78","4.78","3.80","3.80","3.80","4.28","4.28","3.82","","4.01"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","A+","A","A","A+","A++","A++","A","A","A++","A+","A+","A"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","1,949","2,211","2,210","1,949","3,310","3,310","4,164","4,163","4,160","4,154","4,155","4,661","","4,043"]
["Normál hatékonyság","EER","","","","","","","","3.60","3.39","3.39","3.60","3.81","3.81","3.55","3.55","3.31","3.31","3.31","3.21","","2.68"]
["Notes","","","","","","","","","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","","","","","","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","","","","","","","","1,003","944","1,247","","","1,338","","1,813","","1,869"]
["","COP","","","","","","","","","","3.61","4.01","4.41","","","4.00","","3.90","","3.57","","3.60"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","","","","","","","A","A","A","","","A","","A","","A"]
["","","Fűtés","","","","","","","","","A","A","A","","","A","","A","","B"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","","","","","","","7.50","7.50","10.80","","","10.80","","13.50","","13.50","","15.50"]
["Notes","","","","","","","","","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","","","","","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.00"]
["Névleges hatékonyság","EER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.93"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","","","","2048"]
["Normál hatékonyság","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","","","","","","","","","","","","","","","","","C"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.00"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.10"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","824"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","12.71"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.80"]
["","Pdh fűtőteljesítmény -10 ° hőmérsékleten","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.49"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","4683"]
["Felülethűtés","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]