{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQSG100L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQSG100L8Y1B","FBA125A2VEB / RZQSG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQSG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","A+++ ~ D"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","","9.5","9.5","9.5","12.0","12.0","12.0","13.4"]
["Felülethűtés","SEER","","","","5.96","5.75","5.10","5.47","4.80","4.80","5.23"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","558","578","651","768","874","875","1,537"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","","A+","A+","A","A","A","B"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60","11.57"]
["","SCOP/A","","","","4.15","3.80","3.80","4.01","3.80","3.80","3.81"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","","A+","A","A","A+","A","A"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","2,564","2,800","2,800","2,653","2,800","2,800","4,255"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","","1,418","1,448","1,552","1,858","1,974","2,120"]
["","EER","","","","3.35","3.28","3.06","3.23","3.04","2.83","2.28"]
["","COP","","","","3.67","3.33","3.30","3.63","3.35","3.26","3.40"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","A","A","B","A","B","C"]
["","","Fűtés","","","A","C","C","A","C","C"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","10.8","10.8","10.8","13.5","13.5","13.5","15.5"]
["Notes","","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]