{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG71M2V1B","FBA71A2VEB / RZASG71M2V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG125M7V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG140M7V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG100M7V1B (Archived)","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZASG100M7V1B (Archived)"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Felülethűtés","SEER","","","5.43","6.19"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","438","385"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","6.80","6.80"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A","A++"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","3.82","4.01"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A","A+"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","1,649","1,571"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Notes","","","","(1) - Hűtés: T2: beltéri hőm. 26,6°CDB, 19,4°CWB, kültéri hőm. 48°C száraz hőm. [Btu/óra/W]","(1) - Hűtés: T2: beltéri hőm. 26,6°CDB, 19,4°CWB, kültéri hőm. 48°C száraz hőm. [Btu/óra/W]","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["Outdoor unit","","","","","","RZASG125M7V1B","RZASG140M7V1B","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","","","12.1","13.4","9.50","9.50"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","","13.5","15.5","10.8","10.8"]
["Felülethűtés","Kapacitás","Pdesign","kW","","","12.1","13.4","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","8.59","9.67","5.31","5.38"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","845","832","626","618"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","","","6.00","7.80","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","5.09","5.62","3.80","3.80"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","1650","1943","2211","2211"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","A","A"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","A","A"]