{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZAS-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / AZAS100M7Y1B","FCAG125AVEB / AZAS125M7Y1B","FCAG140AVEB / AZAS140M7Y1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Felülethűtés","Kapacitás","Pdesign","kW","","12.1","13.0"]
["","SEER","","","","5.40","6.00"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","1,345","1,300"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","","3.80","4.31"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","2,211","2,534"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","(1) - Hűtés: belső hőm. 27°CDB, 19,0°CWB; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["Kültéri egység","","","","AZAS100M7Y1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","9.50 (1)"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","10.8 (2)"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","A+"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","9.50"]
["","SEER","","","5.67"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","586"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","A"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.85"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","2182"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","A+++ ~ D"]