{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":24,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG71AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG100AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG125AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG140L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG140L9V1B"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Felülethűtés","SEER","","","","","","","","","5.10","5.10","5.10","6.72","","6.80","","","","6.00","6.00","5.10","6.44","9.70"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","","467","467","467","355","","489","","","","700","700","824","1,249","829"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","","9.50","","","","12.0","12.00","12.0","13.4","13.4"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","","A","A","A","A++","","A++","","","","A+","A+","A"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.33","","11.30","","","","12.7","12.66","12.7","11.6","12.0"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","3.80","3.80","3.80","4.20","","4.61","","","","4.10","4.10","3.80","4.27","3.96"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","","A","A","A","A+","","A++","","","","A+","A+","A"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","","2,211","2,211","2,211","2,110","","3,432","","","","4,323","4,323","4,683","3,795","4,235"]
["Notes","","","","","","","","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m","","","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","","","","","","","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m","","","","","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m","","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","","","","","","","","(3) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","","(3) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","","","","","","(3) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","","","(3) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(3) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","","","","","","","","","","6.80 (1)","","","","","","12.0 (1)","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","","","","","","","","","","1,005","","","","","","1,610"]
["","EER","","","","","","","","","","","","3.39 (3)","","","","","","3.73 (3)","","","2.50 (3)","4.29 (3)"]
["","COP","","","","","","","","","","","","3.97 (3)","","","","","","3.63 (3)","","","3.61 (3)"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","","","","","","","","","A","","","","","","A"]
["","","Fűtés","","","","","","","","","","","A","","","","","","A"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","","","","","","","","","7.50 (2)","","","","","","13.5 (2)","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Kültéri egység","","","","","","","","","","","","","","RZQG71L9V1","","RZQG100L9V1","RZQG100L9V1","RZQG100L9V1"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","","","","","","A++","","A","A","A"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.80","","9.50","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","6.72","","5.10","5.10","5.10"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","","","","","","355","","652","652","652"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","","","","","","A+","","A","A","A"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.33","","7.60","11.3","11.3"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","4.20","","3.80","3.80","3.80"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","","","","","","2110","","4164","4164","4164"]
["","Pdh fűtőteljesítmény -10 ° hőmérsékleten","","kW","","","","","","","","","","","","","6.95"]
["Felülethűtés","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","254.6","385.1"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","167.6","155.2"]