{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":44,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZAG-NY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71N7Y1B","FCAG71BVEB / RZAG71N7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71N7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG71N2Y1B","FCAG71BVEB / RZAG71N2Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG71N7Y1B","FCAG100BVEB / RZAG71N2Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71N2Y1B","FCAG100BVEB / RZAG71N7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG71N2Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100N7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100N7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100N7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100N2Y1B","FCAG100BVEB / RZAG100N2Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100N2Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZAG100N2Y1B","FCAG140BVEB / RZAG100N2Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG100N2Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100N7Y1B","FCAG140BVEB / RZAG100N7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG100N2Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZAG100N7Y1B","FCAG100BVEB / RZAG100N7Y1B","FCAG125BVEB / RZAG125N7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG125N7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG125N2Y1B","FCAG125BVEB / RZAG125N2Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZAG125N2Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG125N2Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZAG125N7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG125N7Y1B","FCAG140BVEB / RZAG140N7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG140N7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG140N2Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZAG140N2Y1B","FCAG140BVEB / RZAG140N2Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZAG140N2Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZAG140N7Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZAG140N7Y1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","","","13.4 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Felülethűtés","SEER","","","7.60","6.83","6.81","7.10","6.83","7.10","7.50","6.81","7.50","7.60","7.14","7.14","8.93","9.25","7.14","8.93","8.68","7.86","7.14","9.25","7.86","7.14","8.68","","7.15","13.2","13.2","7.15","9.27","11.2","","","6.80","12.4","10.4","12.4","6.80","8.49"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","313","348","350","335","348","335","317","350","317","313","466","466","373","359","466","373","383","423","466","359","423","466","383","","1,016","548","548","1,016","783","650","","","1,182","651","773","651","1,182","947"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","","12.1","12.1","12.1","12.1","12.1","12.1","","","13.4","13.4","13.4","13.4","13.4","13.4"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A+++","A+++","A++","A+++","A+++","A++","A++","A+++","A++","A++","A+++"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","4.70","4.70","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","","","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","4.41","4.22","4.40","4.38","4.22","4.38","4.45","4.40","4.45","4.41","4.72","4.64","4.87","4.83","4.53","4.87","4.73","4.66","4.72","4.83","4.66","4.64","4.73","","4.34","5.29","5.29","4.34","4.17","4.83","","","4.34","4.14","4.87","4.14","4.34","4.56"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A++","A++","A++","A++","A+","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","1,493","1,560","1,496","1,502","1,560","1,502","1,479","1,496","1,479","1,493","2,314","2,354","2,244","2,261","2,413","2,244","2,309","2,343","2,314","2,261","2,343","2,354","2,309","","3,071","2,517","2,517","3,071","3,196","2,761","","","3,071","3,216","2,735","3,216","3,071","2,921"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","","","15.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.50 (1)","","","","","","","12.1 (1)","12.1 (1)","","","","","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","10.8 (2)","","","","","","","13.5 (2)","13.5 (2)","","","","","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.50","","","","","","","12.1","12.1","","","","","","","13.4","13.4"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","7.14","","","","","","","9.27","11.2","","","","","","","10.4","8.49"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","466","","","","","","","783","650","","","","","","","773","947"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A+"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","7.80","","","","","","","9.52","9.52","","","","","","","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.53","","","","","","","4.17","4.83","","","","","","","4.87","4.56"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2413","","","","","","","3196","2761","","","","","","","2735","2921"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]