{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":23,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG125BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG100BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","7.50","","","15.50"]
["Normál hatékonyság","EER","","","","","","","","","","","","","","","","3.30","3.30","3.39","3.30","3.39","2.50"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.97","","","3.61"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","","1,003"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","","Fűtés","","","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","","","","","","","","","A","A","A++","A","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","5.10","5.10","6.72","5.10","6.80","6.44"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","467","467","355","467","350","1,249"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","","","","","","","","","","","","","","A","A","A+","A","A+"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","6.00","6.00","6.33","6.00","6.33","11.56"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","3.80","3.80","4.20","3.80","4.20","4.27"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","2,211","2,211","2,110","2,211","2,110","3,795"]
["Notes","","","","","","","","","","","","","","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]