{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100GVEB / RZQSG100L8Y1B","FCAHG125GVEB / RZQSG125L8Y1B","FCAHG140GVEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","9.50 (1)","12.0 (1)","13.4 (1)"]
["Felülethűtés","SEER","","","6.70","5.40"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","497","778"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","9.50","12.0"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","4.30","4.10"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A+"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","2,615","2,742"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","1,285","1,855"]
["","EER","","","3.70 (3)","3.23 (3)","3.11 (3)"]
["","COP","","","4.30 (3)","3.75 (3)","3.61 (3)"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Notes","","","","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(1) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(2) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(3) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(3) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan"]