{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","Magas","dB(A)","36","44","45","45"]
["","","Közepes","dB(A)","33","39","40","41"]
["","","Alacsony","dB(A)","29","33","35","37"]
["","Hűtés","Közepes","dB(A)","33","39","40","41"]
["","","Alacsony","dB(A)","29","33","35","37"]
["","","Magas","dB(A)","36","44","45","45"]
["Standard Accessories","Használati utasítás","","","1","1","1","1"]
["","Telepítési utasítás","","","1","1","1","1"]
["","Leeresztő tömlő","","","1","1","1","1"]
["","A leeresztő tömlő bilincse","","","1","1","1","1"]
["","Alátét a függesztőkerethez","","","8","8","8","8"]
["","Csavarok","","","4","4","4","4"]
["","Telepítési útmutató","","","1","1","1","1"]
["","Szigetelés a szereléshez","","","2","2","2","2"]
["","Tömítések","","","4","4","4","4"]
["","Leürítési tömítőlemez","","","1","1","1","1"]
["","Bilincsek","","","1","1","1","1"]
["Vezérlőrendszerek","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Hűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","Névl.","kW","","","12.10","13.40"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gáz","Külső átm.","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Ürítés","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorációs panel 4","Méretek","Mélység","mm","50","50","50","50"]
["","","Szélesség","mm","950","950","950","950"]
["","","Magasság","mm","950","950","950","950"]
["","Modell","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Szín","","","FRISS FEHÉR","FRISS FEHÉR","FRISS FEHÉR","FRISS FEHÉR"]
["","Tömeg","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Sound power level","Hűtés","","dB(A)","53","61","61","61"]
["","Fűtés","","dB(A)","53","61","61","61"]
["Méretek","Egység","Szélesség","mm","840","840","840","840"]
["","","Mélység","mm","840","840","840","840"]
["","","Magasság","mm","288","288","288","288"]
["Burkolat","Anyag","","","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez"]
["Tömeg","Egység","","kg","25","25","25","25"]
["Dekorációs panel","Tömeg","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Modell","","","BYCQ140D7W1 - Fehér, szürke lamellákkal","BYCQ140D7W1 - Fehér, szürke lamellákkal","BYCQ140D7W1 - Fehér, szürke lamellákkal","BYCQ140D7W1 - Fehér, szürke lamellákkal"]
["","Méretek","Magasság","mm","50","50","50","50"]
["","","Mélység","mm","950","950","950","950"]
["","","Szélesség","mm","950","950","950","950"]
["","Szín","","","FRISS FEHÉR","FRISS FEHÉR","FRISS FEHÉR","FRISS FEHÉR"]
["Fűtőkapacitás","Összes teljesítmény","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","fázis","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Feszültség","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték."]
["","","","","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel.","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel.","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel.","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel."]
["","","","","(4) - Ezt az opciót kizárólag olyan környezetben való használatra szánták, ahol finom por száll (ruházati üzletek). Ne használja ezt a modellt magas páratartalmú és/vagy zsíros környezetben.","(4) - Ezt az opciót kizárólag olyan környezetben való használatra szánták, ahol finom por száll (ruházati üzletek). Ne használja ezt a modellt magas páratartalmú és/vagy zsíros környezetben.","(4) - Ezt az opciót kizárólag olyan környezetben való használatra szánták, ahol finom por száll (ruházati üzletek). Ne használja ezt a modellt magas páratartalmú és/vagy zsíros környezetben.","(4) - Ezt az opciót kizárólag olyan környezetben való használatra szánták, ahol finom por száll (ruházati üzletek). Ne használja ezt a modellt magas páratartalmú és/vagy zsíros környezetben."]