{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG125HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Felülethűtés","SEER","","","6.91","6.91","7.00","7.00","5.10","6.61","6.61","5.10","6.75"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","345","345","475","475","652","636","636","824","1,191"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++","A++","A++","A","A++","A++","A"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","7.60","7.60","11.30","11.30","11.30","12.66","12.66","12.71","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.54","4.54","4.80","4.80","3.80","4.63","4.63","3.80","4.38"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A+","A++","A++","A","A++","A++","A"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","2,344","2,344","3,296","3,296","4,164","3,829","3,829","4,683","3,766"]
["Normál hatékonyság","EER","","","4.09","4.09","4.42","4.42","3.75","3.94","3.94","3.61","3.18"]
["Notes","","","","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","","831","1,075","","","1,523"]
["","COP","","","","4.80","4.99","","","4.40","","","4.12"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","A","A","","","A"]
["","","Fűtés","","","A","A","","","A"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","7.50","10.80","","","13.50","","","15.50"]
["Notes","","","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["Felülethűtés","ηs,c","","%","","","","","","","","","266.88"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","ηs,h","","%","","","","","","","","","172.10"]