{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG100FVEB / RZQSG100L8Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L8Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L8Y1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG140FVEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","9.5","","","12.0","","","","13.4"]
["Felülethűtés","SEER","","","6.5","5.1","5.1","5.3","4.8","4.8","4.8"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","512","652","652","793","875","875","875"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","9.5","9.5","9.5","12","12","12","12"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A++","B","B","A","B","B","B"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","7.6","7.6","7.6","8.03","7.6","7.6","7.6"]
["","SCOP/A","","","4.1","3.8","3.8","4.01","3.8","3.8","3.8"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A","A","A+","A","A","A"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","2,596","2,800","2,800","2,804","2,800","2,800","2,800"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","1,440","","","1,870","","","","2,225"]
["","EER","","","3.30","","","3.21","","","","3.01"]
["","COP","","","3.54","","","3.41","","","","3.41"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","","","A"]
["","","Fűtés","","A","","","B"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","10.8","","","13.5","","","","15.5"]
["Notes","","","","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","","","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","","","","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan"]
["","","","","(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","","","(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","","","","(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen"]
["","","","","(3) - Az éves energiafogyasztás megfelel az 2002/31/EC energiafogyasztási direktívának","","","(3) - Az éves energiafogyasztás megfelel az 2002/31/EC energiafogyasztási direktívának"]
["","","","","(4) - A SEER és SCOP értékek megfelelnek az EN 14825 szabvány előírásainak","","","(4) - A SEER és SCOP értékek megfelelnek az EN 14825 szabvány előírásainak"]
["","","","","","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan"]