{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","Magas","dB(A)","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Névl.","dB(A)","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Alacsony","dB(A)","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Hűtés","Alacsony","dB(A)","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Magas","dB(A)","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Névl.","dB(A)","29","29","31","31","33","35","35"]
["Standard Accessories","Használati utasítás","","","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás"]
["","Telepítési utasítás","","","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás"]
["","Leeresztő tömlő","","","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő"]
["","A leeresztő tömlő bilincse","","","A leeresztő tömlő bilincse","A leeresztő tömlő bilincse","A leeresztő tömlő bilincse","A leeresztő tömlő bilincse","A leeresztő tömlő bilincse","A leeresztő tömlő bilincse","A leeresztő tömlő bilincse"]
["","Alátét a függesztőkerethez","","","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez"]
["","Csavarok","","","Csavarok","Csavarok","Csavarok","Csavarok","Csavarok","Csavarok","Csavarok"]
["","Telepítési útmutató","","","Telepítési útmutató","Telepítési útmutató","Telepítési útmutató","Telepítési útmutató","Telepítési útmutató","Telepítési útmutató","Telepítési útmutató"]
["","Szigetelés a szereléshez","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tömítések","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Leürítési tömítőlemez","","","Leürítési tömítőlemez","Leürítési tömítőlemez","Leürítési tömítőlemez","Leürítési tömítőlemez","Leürítési tömítőlemez","Leürítési tömítőlemez","Leürítési tömítőlemez"]
["","Bilincsek","","","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek"]
["Vezérlőrendszerek","Vezetékes távszabályzó","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infravörös távszabályzó","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gáz","Külső átm.","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Dekorációs panel 4","Méretek","Mélység","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Szélesség","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Magasság","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Modell","","","BYCQ140D7W1 - fehér szürke lamellákkal","BYCQ140D7W1 - fehér szürke lamellákkal","BYCQ140D7W1 - fehér szürke lamellákkal","BYCQ140D7W1 - fehér szürke lamellákkal","BYCQ140D7W1 - fehér szürke lamellákkal","BYCQ140D7W1 - fehér szürke lamellákkal","BYCQ140D7W1 - fehér szürke lamellákkal"]
["","Szín","","","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)"]
["","Tömeg","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Hűtés","","dB(A)","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Fűtés","","dB(A)","49","49","51","51","54","58","58"]
["Méretek","Egység","Szélesség","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Mélység","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Magasság","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Burkolat","Anyag","","","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez"]
["Tömeg","Egység","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Dekorációs panel","Súly","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Modell","","","BYCQ140D7GFW1 - automatikus tisztító panel finom hálós szűrővel","BYCQ140D7GFW1 - automatikus tisztító panel finom hálós szűrővel","BYCQ140D7GFW1 - automatikus tisztító panel finom hálós szűrővel","BYCQ140D7GFW1 - automatikus tisztító panel finom hálós szűrővel","BYCQ140D7GFW1 - automatikus tisztító panel finom hálós szűrővel","BYCQ140D7GFW1 - automatikus tisztító panel finom hálós szűrővel","BYCQ140D7GFW1 - automatikus tisztító panel finom hálós szűrővel"]
["","Méretek","Magasság","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Mélység","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Szélesség","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Szín","","","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)"]
["Power supply","fázis","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Megnevezés","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Feszültség","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték."]
["","","","","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel.","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel.","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel.","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel.","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel.","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel.","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel."]