{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Felülethűtés","SEER","","","5.70","5.70","5.70","5.70 (6)","5.21","5.21","5.21 (6)"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","418","583.333","583.333","","806.142","806.142"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","","12.00","12.00"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A+","A+","","A","A"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","7.60","8.03","8.03","","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.95","3.91","3.91","3.91 (6)","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A","A","A","","A","A"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","2,693","2,874","2,874","","2,949","2,949"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","1,059","1,285","1,285","1,285","1,855","1,855","1,855"]
["","EER","","","3.50","3.70","3.70","3.70","3.23","3.23","3.23"]
["","COP","","","4.10","4.30","4.30","4.30","3.75","3.75","3.75"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Notes","","","","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - EER/COP értékek az Eurovent 2012 szerint, csak EU-n kívüli országokra vonatkozóan","(1) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)"]
["","","","","(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(2) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)","(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(2) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(2) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)"]
["","","","","","","","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m","","","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","","","","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m","","","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","","","","(5) - Az éves energiafogyasztás megfelel az 2002/31/EC energiafogyasztási direktívának","","","(5) - Az éves energiafogyasztás megfelel az 2002/31/EC energiafogyasztási direktívának"]
["","","","","","","","(6) - A SEER és SCOP értékek megfelelnek az EN 14825 szabvány előírásainak","","","(6) - A SEER és SCOP értékek megfelelnek az EN 14825 szabvány előírásainak"]
["","","","","","","","(7) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","","","(7) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen"]