{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":117,"n_cols":9,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Hangnyomás szint","Fűtés","","Magas","dB(A)","","44","45","45"]
["","","","Névl.","dB(A)","","39","40","41"]
["","","","Alacsony","dB(A)","","33","35","37"]
["","Hűtés","","Alacsony","dB(A)","","33","35","37"]
["","","","Magas","dB(A)","","44","45","45"]
["","","","Névl.","dB(A)","","39","40","41"]
["Standard Accessories","Használati utasítás","","","","","Használati utasítás","Használati utasítás","Használati utasítás"]
["","Telepítési utasítás","","","","","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás","Telepítési utasítás"]
["","Leeresztő tömlő","","","","","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő","Leeresztő tömlő"]
["","A leeresztő tömlő bilincse","","","","","A leeresztő tömlő bilincse","A leeresztő tömlő bilincse","A leeresztő tömlő bilincse"]
["","Alátét a függesztőkerethez","","","","","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez","Alátét a függesztőkerethez"]
["","Csavarok","","","","","Csavarok","Csavarok","Csavarok"]
["","Telepítési útmutató","","","","","Telepítési útmutató","Telepítési útmutató","Telepítési útmutató"]
["","Szigetelés a szereléshez","","","","","2","2","2"]
["","Tömítések","","","","","4","4","4"]
["","Leürítési tömítőlemez","","","","","Leürítési tömítőlemez","Leürítési tömítőlemez","Leürítési tömítőlemez"]
["","Bilincsek","","","","","Bilincsek","Bilincsek","Bilincsek"]
["Control systems","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gáz","","Külső átm.","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorációs panel 4","Méretek","","Mélység","mm","","50","50","50"]
["","","","Szélesség","mm","","950","950","950"]
["","","","Magasság","mm","","950","950","950"]
["","Modell","","","","","BYCQ140D7W1 - fehér szürke lamellákkal","BYCQ140D7W1 - fehér szürke lamellákkal","BYCQ140D7W1 - fehér szürke lamellákkal"]
["","Szín","","","","","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)"]
["","Tömeg","","","kg","","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Hűtés","","","dB(A)","","61","61","61"]
["","Fűtés","","","dB(A)","","61","61","61"]
["Méretek","Egység","","Szélesség","mm","","840","840","840"]
["","","","Mélység","mm","","840","840","840"]
["","","","Magasság","mm","","288","288","288"]
["Burkolat","Anyag","","","","","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez","Galvanizált acéllemez"]
["Tömeg","Egység","","","kg","","26","26","26"]
["Dekorációs panel","Súly","","","kg","","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","","","BYCQ140D7GFW1 - automatikus tisztító panel finom hálós szűrővel","BYCQ140D7GFW1 - automatikus tisztító panel finom hálós szűrővel","BYCQ140D7GFW1 - automatikus tisztító panel finom hálós szűrővel"]
["","Befoglaló méretek","","Magasság","mm","","130","130","130"]
["","","","Mélység","mm","","950","950","950"]
["","","","Szélesség","mm","","950","950","950"]
["","Szín","","","","","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)","Hófehér (RAL 9010)"]
["Power supply","fázis","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","","50","50","50"]
["","Megnevezés","","","","","VE","VE","VE"]
["","Feszültség","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Notes","","","","","","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(1) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték."]
["","","","","","","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve.","(2) - A BYCQ140D7W1W készülék szigetelése fehér. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fehér szigetelésen látszólag erősebb a piszok lerakódása, ezért nem tanácsos a BYCQ140D7W1W dekorációs elem beszerelése olyan környezetben, ahol fokozott szennyeződésnek van kitéve."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel.","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel.","(3) - BYCQ140D7W1: hófehér standard panel szürke lamellákkal; BYCQ140D7W1W: hófehér standard panel fehér lamellákkal; BYCQ140D7GW1: hófehér automatikusan tisztuló panel."]
["Burkolat","Anyag","","","","Galvanizált acéllemez"]
["Méretek","Egység","","Magasság","mm","288"]
["","","","Szélesség","mm","840"]
["","","","Mélység","mm","840"]
["Tömeg","Egység","","","kg","25"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","Hűtés","Magas","m³/perc","21.2"]
["","","","Névl.","m³/perc","16.7"]
["","","","Alacsony","m³/perc","12.2"]
["","","Fűtés","Magas","m³/perc","21.2"]
["","","","Névl.","m³/perc","16.7"]
["","","","Alacsony","m³/perc","12.2"]
["Hangteljesítményszint","Hűtés","","","dB(A)","53"]
["","Fűtés","","","dB(A)","53"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Magas","dB(A)","36"]
["","","","Névl.","dB(A)","33"]
["","","","Alacsony","dB(A)","29"]
["","Fűtés","","Magas","dB(A)","36"]
["","","","Névl.","dB(A)","33"]
["","","","Alacsony","dB(A)","29"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","mm","9.52"]
["","Gáz","","Külső átm.","mm","15.9"]
["","Ürítés","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekorációs panel","Modell","","","","BYCQ140D7GFW1 - automatikus tisztító panel finom hálós szűrővel"]
["","Szín","","","","Hófehér (RAL 9010)"]
["","Méretek","","Magasság","mm","130"]
["","","","Szélesség","mm","950"]
["","","","Mélység","mm","950"]
["","Tömeg","","","kg","10.3"]
["Dekorációs panel 2","Modell","","","","BYCQ140D7GW1 - automatikusan tisztuló panel"]
["","Szín","","","","Hófehér (RAL 9010)"]
["","Méretek","","Magasság","mm","130"]
["","","","Szélesség","mm","950"]
["","","","Mélység","mm","950"]
["","Tömeg","","","kg","10.3"]
["Dekorációs panel 3","Modell","","","","BYCQ140D7W1W - Fehér"]
["","Szín","","","","Hófehér (RAL 9010)"]
["","Méretek","","Magasság","mm","50"]
["","","","Szélesség","mm","950"]
["","","","Mélység","mm","950"]
["","Tömeg","","","kg","5.4"]
["Dekorációs panel 4","Modell","","","","BYCQ140D7W1 - Fehér, szürke lamellákkal"]
["","Szín","","","","Hófehér (RAL 9010)"]
["","Méretek","","Magasság","mm","950"]
["","","","Szélesség","mm","950"]
["","","","Mélység","mm","50"]
["","Tömeg","","","kg","5.4"]
["Control systems","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Vezérlőrendszerek","Vezetékes távszabályzó","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Áramellátás","Megnevezés","","","","VE"]
["","fázis","","","","1~"]
["","Áramellátás-=-Frekvencia","","Frekvencia","","50"]
["","Áramellátás-=-Feszültség","","Feszültség","","220-240"]