{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Hűtési teljesítmény","Összes teljesítmény","","Névl.","kW","","20.0","24.1"]
["Fűtőkapacitás","Összes teljesítmény","","Névl.","kW","","23.0","26.4"]
["Burkolat","Colour","","","","Festetlen","Festetlen","Festetlen"]
["","Anyag","","","","Galvanizált acél","Galvanizált acél","Galvanizált acél"]
["Méretek","Berendezés","","Magasság","mm","350","450","450"]
["","","","Szélesség","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Mélység","mm","662","900","900"]
["Tömeg","Egység","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Szükséges mennyezeti nyílás >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilátor","Légáramlási arány","Hűtés","Névl.","m³/perc","43.0"]
["","","","Medium","m³/perc","","69.0","89.0"]
["","","Fűtés","Névl.","m³/perc","43.0"]
["","","","Medium","m³/perc","","69.0","89.0"]
["","Külső statikus nyomás","","Magas","Pa","150","250","250"]
["","","","Névl.","Pa","150","250","250"]
["","","","Alacsony","Pa","150","250","250"]
["Hangteljesítmény szintje","Hűtés","","","dB(A)","75.0","81.0","82.0"]
["Hangnyomás szint","Hűtés","","Magas","dB(A)","44.0","45.0","47.0"]
["","Fűtés","","Alacsony","dB(A)","44.0","45.0","47.0"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","","Külső átm.","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Gáz","","Külső átm.","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Ürítés","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Vezérlőrendszerek","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standard Accessories","Telepítési és használati utasítás","","","","1","1","1"]
["Power supply","Megnevezés","","","","V3","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Feszültség","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Notes","","","","","(1) - A zajértékek mérése félig visszhangmentes helyiségben történt, megfelelő kiigazításokkal.","(1) - A zajértékek mérése félig visszhangmentes helyiségben történt, megfelelő kiigazításokkal.","(1) - A zajértékek mérése félig visszhangmentes helyiségben történt, megfelelő kiigazításokkal."]
["","","","","","(2) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(2) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől.","(2) - A hangnyomás szintjét mikrofonnal mérik 1 m távolságra az egységtől."]
["","","","","","(3) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait.","(3) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait.","(3) - A hangnyomás szintje egy relatív érték, mely a hangforrás távolságától és az akusztikai környezettől függ. További részletekért, tekintse meg a hangerőszintek diagramjait."]
["","","","","","(4) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(4) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték.","(4) - A hangteljesítmény szintje a hangforrás által generált teljesítményt jelző abszolút érték."]
["","","","","","(5) - További részletekért, kérjük, tekintse meg a kapcsolási rajzot, az adattáblát és az összeszerelési kézikönyvet.","(5) - További részletekért, kérjük, tekintse meg a kapcsolási rajzot, az adattáblát és az összeszerelési kézikönyvet.","(5) - További részletekért, kérjük, tekintse meg a kapcsolási rajzot, az adattáblát és az összeszerelési kézikönyvet."]