{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / 2MXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 2MXM40M3V1B","FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM40M3V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","4.0","4.0"]
["Normál hatékonyság","Annual energy consumption","","kWh","563","555"]
["","EER","","","3.55","3.60"]
["","COP","","","4.13","4.17"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","4.20","4.20"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre alapulnak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35℃ száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5m, szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai"]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]