{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9","FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9","FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9","FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Max.","","kW","","3.80","","6.50"]
["","Névl.","","kW","","3.40","","6.00"]
["Felülethűtés","SEER","","","","5.26","","5.56"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","226","","315"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","3.40","","6.00"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","","A","","A"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","","2.90","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.88","","3.80"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","","A","","A"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","1,046","","1,693"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","","570","","1,024"]
["","EER","","","","2.98","","2.93"]
["","COP","","","","3.48","","3.21"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","","C","","C"]
["","","Fűtés","","","B","","C"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","4.00","","7.00"]
["","Min.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Max.","","kW","","5.00","","7.10"]
["Notes","","","","(1) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(1) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","","(1) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","(2) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(2) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","","(2) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["","","","","(3) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(3) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","","(3) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(4) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(4) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","","(4) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["Outdoor unit","","","","RXM25M3V1B9","","RXM50M3V1B9"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.30","","1.70"]
["","Névl.","","kW","2.40","","5.00"]
["","Max.","","kW","3.00","","5.30"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","1.30","","1.70"]
["","Névl.","","kW","3.20","","5.80"]
["","Max.","","kW","4.50","","6.00"]
["Névleges hatékonyság","EER","","","3.77","","3.06"]
["","COP","","","4.00","","3.10"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","318","","816"]
["Normál hatékonyság","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","","B"]
["","","Fűtés","","A","","D"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","A+","","A+"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2.40","","5.00"]
["","SEER","","","5.68","","5.77"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","148","","303"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","A+","","A"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2.60","","4.00"]
["","SCOP/A","","","4.24","","3.93"]
["","Pdh fűtőteljesítmény -10 ° hőmérsékleten","","kW","2.16","","3.55"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","858","","1424"]