{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB / RXS25L3V1B","FFA35A2VEB / RXS35L3V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","2.50","3.40"]
["Felülethűtés","SEER","","","6.11","6.32"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","143","188"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","2.50","3.40"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A+","A+"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","763","1,059"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","pp","6.35","6.35"]
["","Gáz","Külső átm.","pp","9.50","9.50"]
["","Ürítés","OD","pp","VP20 (Külső átm.26, Belső átm. 20)","VP20 (Külső átm.26, Belső átm. 20)"]
["Normál hatékonyság","EER","","","4.53","3.78"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","276","450"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","3.20","4.20"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]