{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7Y1B (Archived)"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","6.80 (1)","","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Felülethűtés","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","326","","","404","440","473"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","6.80","","","9.50","9.50","9.50"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","4.70","","","7.80","7.80","7.80"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","1,574","","","2,516","2,460","2,619"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","7.50 (2)","","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Felülethűtés","SEER","","","7.31","","","8.23","7.56","7.03"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A++","","","A++","A++","A++"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","SCOP/A","","","4.18","","","4.34","4.44","4.17"]
["","Energiatakarékossági osztály","","","A+","","","A+","A+","A+"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Hűtés: T2: beltéri hőm. 26,6°CDB, 19,4°CWB, kültéri hőm. 48°C száraz hőm. [Btu/óra/W]","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - Hűtés: T2: beltéri hőm. 26,6°CDB, 19,4°CWB, kültéri hőm. 48°C száraz hőm. [Btu/óra/W]","(1) - Hűtés: T2: beltéri hőm. 26,6°CDB, 19,4°CWB, kültéri hőm. 48°C száraz hőm. [Btu/óra/W]"]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["Kültéri egység","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG71M7Y1B","","","","RZAG100M7Y1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","","","","9.50 (1)"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","","","","10.8 (2)"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","","A++","A++","","","","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","6.80","6.80","","","","9.50"]
["","SEER","","","","7.17","7.11","","","","7.66"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","332","335","","","","434"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","","A+","A+","","","","A+"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","","4.70","4.70","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","4.03","4.22","","","","4.08"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","","1633","1559","","","","2677"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","A+++ ~ D"]