{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RZA-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / RZA200D7Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZA200D7Y1B","FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / RZA250D7Y1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","19.0 (1)","19.0 (1)","22.0 (1)"]
["Felülethűtés","SEER","","","6.10","6.79","6.10"]
["","ηs,c","","%","241","","241"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","1,869","1,679","2,164"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","19.0","19.0","22.0"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Kapacitás","Pdesign","kW","11.2","11.2","12.1"]
["","SCOP/A","","","4.10","3.90","4.10"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","3,825","4,021","4,132"]
["","ηs,h","","%","161","","161"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","22.4 (2)","22.4 (2)","24.0 (2)"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]