{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":15,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB9 / RXM35R5V1B","FHA50AVEB9 / RXM50R2V1B","FHA50AVEB99 / RXM50R2V1B","FHA50AVEB9 / RXM50R5V1B","FHA50AVEB98 / RXM50R5V1B","FHA50AVEB99 / RXM50R5V1B","FHA60AVEB99 / RXM60R5V1B","FHA60AVEB98 / RXM60R5V1B","FHA60AVEB9 / RXM60R2V1B","FHA60AVEB99 / RXM60R2V1B","FHA60AVEB9 / RXM60R5V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","3.40","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.70","5.70","5.70","5.70","5.70"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","4.00","6.00","6.00","6.00","6.00","6.00","7.20","7.20","7.20","7.20","7.20"]
["Normál hatékonyság","Éves energiafogyasztás","","kWh","456","779","779","779","779","779","866","866","866","866","866"]
["","COP","","","4.08","3.35","3.35","3.35","3.35","3.35","3.32","3.32","3.32","3.32","3.32"]
["","EER","","","3.73","3.21","3.21","3.21","3.21","3.21","3.29","3.29","3.29","3.29","3.29"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Fűtés","","A","C","C","C","C","C","C","C","C","C","C"]
["Felülethűtés","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","191"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","3.40"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","979"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","3.10"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőmérséklet: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]
["","","","","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon","(4) - Az elektromos adatokat lásd külön rajzokon"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","A++"]
["","SEER","","","6.24"]
["Felületfűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","A+"]
["","SCOP/A","","","4.43"]