{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RQ-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RQ71B8V3B","FHQ100CAVEB / RQ100B8V3B"]
["Hűtési teljesítmény","Névl.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)"]
["Csőcsatlakozások","Folyadék","Külső átm.","pp","9.52","9.52"]
["","Gáz","Külső átm.","pp","15.9","15.9"]
["","Ürítés","OD","pp","26","26"]
["Normál hatékonyság","EER","","","2.63","2.61"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","1,350","1,875"]
["","COP","","","2.81","2.71"]
["","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","D","D"]
["","","Fűtés","","D","E"]
["Fűtőkapacitás","Névl.","","kW","8.0 (4)","11.2 (4)"]
["Notes","","","","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)","(1) - Energetikai címke: A-tól (leginkább energiatakarékos) G-ig (legkevésbé energiatakarékos)"]
["","","","","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)","(2) - Éves energiafogyasztás: évi 500 órás, teljes terhelésen történő használatra alapul (névleges körülmények)"]
["","","","","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m (vízszintes); szintkülönbség: 0m","(3) - Hűtés: belső hőm. 27 °C száraz, 19 °C nedves hőm.; kültéri hőm. 35°C száraz hőmérséklet; egyenlő csőhossz: 7,5m (vízszintes); szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m","(4) - Fűtés: belső hőm. 20°C száraz hőm.; külső hőm. 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 7,5m; szintkülönbség: 0m"]
["","","","","(5) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen","(5) - Névleges hatékonyság: hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen"]