{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-DY / RXA-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA50D2V1BY / RXA50B5V1B","FTXA50D2V1BY / RXA50B2V1B"]
["Hűtési teljesítmény","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Névl.","","kW","5.00","5.00"]
["","Max.","","kW","5.30","5.30"]
["Fűtőkapacitás","Min.","","kW","1.70","1.70"]
["","Névl.","","kW","5.80","5.80"]
["","Max.","","kW","6.50","6.50"]
["Névleges hatékonyság","EER","","","3.68","3.68"]
["","COP","","","4.00","4.00"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh","679","679"]
["Normál hatékonyság","Energiacímkézés irányelve","Hűtés","","A","A"]
["","","Fűtés","","A","A"]
["Felülethűtés","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","5.00","5.00"]
["","SEER","","","7.33","7.33"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","239","239"]
["Felülethűtés (Mérsékelt éghajlat)","Energiatakarékossági osztály","","","A++","A++"]
["","Kapacitás","Pdesign","kW","4.00","4.00"]
["","SCOP/A","","","4.60","4.60"]
["","Pdh fűtőteljesítmény -10 ° hőmérsékleten","","kW","3.19","3.19"]
["","Éves energiafogyasztás","","kWh/a","1218","1218"]
["Energiatakarékossági besorolás","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notes","","","","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(1) - A névleges hűtési teljesítmények a következő feltételekre vonatkoznak: belső hőmérséklet: 27 °C száraz hőm., 19 °C nedves hőm., kültéri hőm.: 35°C száraz, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m.","(2) - A névleges fűtési kapacitás alapja: belső hőmérséklet: 20°C száraz, kültéri hőmérséklet: 7 °C száraz, 6 °C párás, a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5m, szintkülönbség: 0m."]
["","","","","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát","(3) - Az üzemi tartomány tekintetében ld. az önálló ábrát"]